DZP.381.41B.2021

 Załącznik nr 5

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE**

**OFEROWANYCH DO NAJMU URZĄDZEŃ DO MYCIA I KONSERWACJI PODŁÓG**

**W ILOŚCI 4 SZT.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **URZĄDZENIE 1** | **URZĄDZENIE 2** | **URZĄDZENIE 3** | **URZĄDZENIE 4** |
| PRODUCENT |  |  |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |  |  |
| MODEL/TYP  |  |  |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  nowe/używane\*   | nowe/używane\*  | nowe/używane\*  | nowe/używane\*  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Parametru** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane (*wypełnia Wykonawca)*** |
|  |  |  | **URZĄDZENIE 1** | **URZĄDZENIE 2** | **URZĄDZENIE 3** | **URZADZENIE 4** |
| 1. | Maszyna jednotarczowa, wolnoobrotowa z kpl wyposażeniem – o szerokim zakresie zastosowań: usuwanie starych powłok, czyszczenie natryskowe, pielęgnacja drewna, krystalizacja, pranie pianą na mokro, pranie na sucho, |  TAK |  |  |  |  |
| 2. | Składany uchwyt maszyny ułatwiający szybki transport i magazynowanie, szybka i prosta wymiana niezbędnych akcesoriów, metalowy uchwyt z tyłu rękojeści pozwalający na przemieszczanie wraz z maszyną dodatkowych akcesoriów: tarcza, szczotka, pady. | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia np.: elektrycznego urządzenia ssącego, spryskiwacza mechanicznego lub elektrycznego oraz wytwornicy piany; | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Urządzenie posiadające podwójny stopień zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem maszyny, | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Gumowa osłona obudowy szczotki chroniąca maszynę oraz jej otoczenie przed uszkodzeniami. | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne: 220-230V | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Ilość obrotów tarczy szorującej : nie mniej niż 160 obr/min | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Średnica szczotki/szerokość robocza: 43 cm [+/-1cm ] | TAK |  |  |  |  |
| 10. | Średnica szczotki/szerokość robocza: 43 cm [+/-1cm ] | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Ciężar maszyny: w granicach 40- 50 kg | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Długość kabla/przewodu zasilającego: nie mniej niż 15 m. | TAK |  |  |  |  |
| 13. | Poziom hałasu: nie więcej niż 67 dB(A); | TAK |  |  |  |  |
| 14. | Wyposażenie 1 kompletu: nie mniej niż: maszyna podstawowa, zbiornik na wodę, tarcza napędowa szczotka szorująca lub odpowiednio uchwyt padów i właściwe pady do szorowania [ maszyna/urządzenie gotowe do pracy-szorowania podłóg ] | TAK |  |  |  |  |

*\*) niepotrzebne skreślić*