Zestawienie elementów białego montażu. **ODDZIAŁ B.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie według rysunku | Opis | Ilość |
| Z-1 | Zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej 18/10, tłoczony w całości co daje większą wytrzymałość. Użebrowany przód (tarka do prania). Dostarczany z zaczepami na ścianą, wymiary zewnętrzne: 555x455x230mm, pojemność 34l, grubość stali 0,9mm, bateria z dopasowaną ruchoma wylewką (wylewka dopasowana do zamawianej komory w komplecie), wąż metalowy ze słuchawką, uchwyt punktowy | 1szt. |
| Z-2 | Zlewozmywak wpuszczany w blat 1 komorowy, z ociekaczem, 780x435, odwracalny. Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa DN 8, stojąca wylewka 200mm, uchwyt specjalistyczny, z zestawem odpływowym, chrom. Syfon zlewozmywakowy 5/4” z sitkiem wyciąganym ze stali nierdzewnej i przelewem. | 5szt. |
| Z-3 | Zlew gospodarczy wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony w całości co daje większą wytrzymałość. Dostarczany z zaczepami na ścianę. Syfon zlewozmywakowy 5/4” z sitkiem wyciąganym ze stali nierdzewnej i przelewem. Głowica syfonu zlewozmywakowego. Bateria zlewozmywakowa z wyciąganym natryskiem, długość wylewki 205mm. | 1szt. |
| U-1 | Umywalka wpuszczana w blat, wym. 56x45cm z otworem, z przelewem. Jednouchwytowa bateria umywalkowa, uchwyt specjalistyczny , z zestawem odpływowym | 7szt. |
| U-2 | Umywalka dla osób niepełnosprawnych z jednym otworem, głębokość 56cm, szerokość 65cm, mocowana na śrubach. Syfon umywalkowy podtynkowy, chrom. Bateria umywalkowa z mieszaczem, bateria czasowa z mechanizmem – uruchamianie przez naciśnięcie dźwigni w dowolnym kierunku, 2 przyłącza nierdzewne dł. 30cm ½”, zawory zwrotne GZ ½” z filtrami w komplecie, 4-stopniowa regulacja wypływu wody przeznaczona do łazienek dla niepełnosprawnych, chrom. | 1szt. |
| U-3 | Umywalka gł. 48cm, szer. 55cm, z otworem, z przelewem w komplecie pokrywa odpływu, mocowana na śrubach. Półpostument 30x22,5x32,50cm, w komplecie zestaw montażowy.  Bateria umywalkowa stojąca, jednouchwytowa, uchwyt prosty, montaż jednootworowy, klasa przepływu A, perlatorem M 24x1, głowicą ceramiczną, chowanym łańcuszkiem, elastycznymi wężykami ciśnieniowymi G 3/8, system szybkiego montażu. | 10szt. |
| U-4 | Umywalka w puszczana w blat z otworem, z przelewem.  Wymiary:  Głębokość: 48cm,  Szerokość 56cm,  Waga 9kg.  Bateria | 5szt. |
| U-5 | Umywalka meblowa z otworem, z przelewem.  Mocowana na śrubach. Wymiary:  Głębokość 48cm,  Szerokość 90cm,  Waga 23,6kg | 5szt. |
| U-6 | Umywalka | 4szt. |
|  | Zlew jednokomorowy | 4szt. |
| N-1 | Brodzik akrylowy półokrągły 90x90cm, wysokość rantu brodzika 5cm, odpływ, obudowa, nogi do brodzika. Zestaw natryskowy: długość drążka: 600mm, pręt ścienny ze suwakiem, rączką natrysku DN15, klasa przepływu B, trzy rodzaje strumienia, wąż G1/2”xG1/2x1600mm z nakrętkami stożkowymi, I grupa akustyczna, chrom. Syfon brodzikowy z wyjmowanym syfonem, możliwość czyszczenia syfonu od góry.  Kabina półokrągła z drzwiami rozsuwanymi 90x90x190cm, Dokładne wymiary:  Szerokość 900mm,  Szerokość wejścia: 520mm,  Promień: 550mm,  Zakres regulacji: 875-900mm,  Zakres regulacji z każdej strony: 25mm,  Szkło: hartowane, przeźroczyste, profil: srebrny połysk,  Grubość szkła: 6mm,  Wysokość: 190cm,  Uchwyty drzwiowe  System wypinania drzwi do łatwego czyszczenia  Sprężynowe, amortyzujące odbojniki drzwi  Zakres mocowania  Zaślepki profili  Opcjonalny profil poszerzający rozmiar o 30mm | 9szt. |
| N-2 | Wpust podłogowy DN50,  Zestaw natryskowy z termostatem:  - długość L=600mm,  - pręt ścienny z suwakiem,  - termostat DN15,  - montaż naścienny z zaworem odcinającym,  - klasa przepływu B,  - uchwyt regulacji temperatury z blokadą przy 38oC,  - zawór zwrotny,  - rączka natrysku DN15 - dwa rodzaje strumienia  - wąż natryskowy G 1/2xG1/2x1600mm,  - chrom. | 1szt |
| M-1 | Miska ustępowa, lejowa wisząca, prostokątna.  Wymiary: 53x35cm.  Miska dostosowana do spłukiwania 4/2l. Deska sedesowa antybakteryjna prostokątna, z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od góry. Stelaż do WC: szer. 50cm, wysokość: 110,5-128,5cm, głębokość 9,5-15,5cm. W komplecie uchwyty, zawór kątowy ½” do podłączenia wody, rury podłączeniowe do miski, szpilki do montażu miski. Przycisk spłukujący do stelaża, chrom, rura dopływowa 40cm | 11szt. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość |
| 1 | PVC Ø50 | 114,15m |
| 2 | PVC Ø75 | 21,75m |
| 3 | PVC Ø110 | 19,75m |
| 4 | Rury jednorodne PP-R DN 20x1,9 | 243,15m |
| 5 | Rury jednorodne PP-R DN 16x2,7 | 170,15m |
| 6 | Rury jednorodne PP-R DN 20x3,4 | 35,35m |
| 7 | Rury jednorodne PP-R DN 25x2,3 | 29,45m |
| 8 | Rury jednorodne PP-R DN 25x4,2 | 19,25m |
| 9 | Rury jednorodne PP-R DN 32x5,4 | 12,15m |
| 10 | Rury jednorodne PP-R DN 40x6,7 | 12,15m |
| 11 | Rury jednorodne PP-R DN 40x3,7 | 14,80m |
| 12 | Rury jednorodne PP-R DN 50 | 6,50m |
| 13 | Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | 170,15m |
| 14 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | 278,50m |
| 15 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | 48,70m |
| 16 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm | 12,15m |
| 17 | Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm | 26,95m |
| 18 | Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm | 6,50 |
| 19 | Zawory odcinające DN15 | 11szt. |
| 20 | Zawory odcinające DN20 | 12szt. |
| 21 | Zawory odcinające DN25 | 4szt. |
| 22 | Zawory odcinające DN40 | 2szt. |
| 23 | Zawory odcinające DN50 | 2sz |
| 24 | Wpusty ściekowe o średnicy 50mm | 9szt. |