DZP/381/81B/2018

Załącznik nr 2

###### Specyfikacja techniczna

**Część 1 – Fotele i krzesła**

**Pozycja 1 – krzesła obrotowe na kółkach**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -35, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| |  | | --- | |  |   **Wszystkie parametry dopuszczalne zmiany w zakresie +/- 5 %**  podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna  Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm  Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska  Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.  Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m3  Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska)  Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie z siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nośny oparcia musi posiadać na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną. Nie dopuszcza się pianek ciętych. Pianki krzesła muszą być wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości  Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 lub równoważne (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2 lub równoważne. Tkanina musi posiadać właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, z możliwością dezynfekcji środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu, nafty, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym.  Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 lub równoważne oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)  Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 lub równoważne (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 lub równoważne oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 lub równoważne potwierdzone dołączonymi certyfikatami  Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji dołączonymi do oferty  Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie.  Załączyć świadectwo z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważne |  |

**Pozycja 2 – krzesło tapicerowane**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -52, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| |  | | --- | | Krzesło fabrycznie nowe np. do poczekalni miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie osadzone na metalowej ramie. Możliwość sztaplowania w stosie po 10 sztuk. Krzesło na 4 Nóżkach wyposażone w plastikowe osłonki zabezpieczające przed zarysowaniem podłogi.  Wymiary : +/- 10% - szerokość: 545 mm - głębokość: 425 mm - wysokość: 820 mm - masa: 6.65 kg  - stelaż w kolorze czarnym  - tapicerka skaj czarny | |  |

**Pozycja 3 – krzesło metalowo - plastikowe**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -30, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Krzesło na metalowej, chromowanej ramie z plastikowym siedziskiem oraz oparciem. Stopki niebrudzące i chroniące przed zarysowaniem podłogi. Możliwość składowania krzeseł w stosach po kilka sztuk. Kolor do wyboru przez zamawiającego, minimum 3 kolory do wyboru.  Wymiary +/- 10%:  Wysokość: 800mm  Szerokość: 450mm  Głębokość: 440mm  Wysokość oparcia: 360mm  Wysokość od ziemi do siedziska:: 440mm |  |

**Pozycja 4 – krzesła łączone po 5szt.**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -7, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

LICZBA SZTUK - 7

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Ławka z 5 krzesłami o stabilnej, mocnej metalowej ramie lakierowanej w kolorze czarnym. Krzesła wykonane z polipropylenu, kolor do wyboru przez Zamawiającego.  Cechy +/-10% :  Wysokość całkowita: 780 mm  Wysokość siedziska: 450 mm  Szerokość całkowita: 2960 mm  Szerokość siedziska: 410 mm  Głębokość całkowita: 600 mm  Głębokość siedziska: 400 mm  Rama: ławka metalowa, 5-osobowa bez podłokietników  Kubełek: tworzywo sztuczne (PP) |  |

**Część 2 - Biurka**

**Pozycja 1 – Biurko**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -2, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Biurko skonstruowane z płyty wiórowej melaminowej o gładkiej powierzchni o kasie higieny E1. Grubość płyty wynosi 25mm. Brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego, preferowane kolory ciemne.  Cechy +/- 10%  Wysokość 750mm  Szerokość 1400mm  Głębokość 700mm |  |

**Pozycja 2 – Biurko z kontenerkiem**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -8, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Biurko skonstruowane z płyty wiórowej melaminowej o gładkiej powierzchni o kasie higieny E1. Grubość płyty 25mm. Brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2mm. Kolor do wyboru przez zamawiającego, preferowane kolory ciemne.  wymiary +/- 10%  Wysokość 750mm  Szerokość 1400mm  Głębokość 700mm  Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowej o wysokiej trwałości i gładkości powierzchni roboczej. Płyta posiada klasę higieniczności E1. Grubości płyt:  25 mm - wieńce i blat,  18 mm - wypełnienia.  Obrzeża płyty zabezpieczone okleiną PCV w dwóch grubościach:  - 2 mm - obrzeża wieńców, blatu oraz boków,  - 0,6 mm - obrzeża półek, drzwi i elementów wypełnienia.  Kontener KT2 wyposażony w 3 szuflady zamontowane na systemie prowadnic o płynnym wysuwie. Szuflady zamykane są centralnie przy pomocy zamka cylindrycznego. Kontener z kółkami jezdnymi umożliwiającymi łatwe przemieszczanie.  Wymiary +/-10%:  Wysokość 600mm  Szerokość 430mm  Głębokość 500mm  Kolor do wyboru przez Zamawiającego, preferowane kolory ciemne. |  |

**Część nr 3 – Stół składany**

**Pozycja 1 – stół składany**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 10, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Stół cateringowy składany z czarną, lakierowaną ramą o raz białym, plastikowym blatem. Szeroko rozstawione nogi zapewniające dobrą stabilność. Gumowe nóżki niwelujące hałas i zapobiegające rysowaniu podłogi.  Cechy +/-5%:  Wysokość 745mm  Szerokość 760 mm  Długość 1830mm  Wysokość po złożeniu 45mm  Materiał blatu – polietylen  Materiał podstawy – stal  Waga – max 16kg |  |

**Część nr 4 – Szafy metalowe**

**Pozycja 1 – szafa metalowa wielokomorowa z miejscem na ubrania**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 8, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa wielokomorowa z miejscem na ubrania z atestem PZH. Konstrukcja wykonana ze stali o grubości 0,6mm. Wewnątrz szafy łącznie 8 komór podzielonych w tym miejsce na powieszenie ubrań, miejsce na buty, miejsce na segregatory, dwie szuflady zamykane na klucz. Wewnątrz na drzwiach lustro. 2-skrzydłowe drzwi zamykane na zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach. Udźwig każdej półki do 50 kg.  Wymiary:  Wysokość 2000mm  Szerokość 900mm  Głębokość 500mm  Kolor szary |  |

**Pozycja 2 – szafa metalowa**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 6, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa metalowa z atestem PZH wyposażona w 4 regulowane półki z miejscem na ok. 50 segregatorów. Konstrukcja wykonana ze stali o grubości 0,6mm. 2-skrzydłowe drzwi zamykane na zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach. Udźwig każdej półki do 50 kg.  Wymiary:  Wysokość 1850mm  Szerokość 900mm  Głębokość 400mm  Kolor szary |  |

**Pozycja 3 – szafa metalowa z sejfem**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa metalowa z atestem PZH. Konstrukcja wykonana ze stali o grubości 0,6mm. Przeszklona gablota w górnej części szafy, 3 szuflady, sejf w skrytce dodatkowo zamykanej na klucz oraz dwie półki w dolnej części szafy. Drzwi zamykane na zamek zabezpieczający ryglowany w trzech punktach. Udźwig każdej półki do 50kg.  Wymiary:  Wysokość 1850mm  Szerokość 900mm  Głębokość 400mm  Kolor szary |  |

**Pozycja 4 – szafa kartotekowa A4**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK -2, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa kartotekowa wykonana z blachy stalowej o grubości min. 0,6mm. 4 głębokie szuflady umożliwiające łatwe przechowywanie dokumentacji z pełnym wysuwem, uchwytami, osadzone na teleskopowych prowadnicach. Mechanizm pozwalający wysunięcie jednej szuflady jednocześnie z blokadą chroniącą przed wysunięciem Zamykana na ryglowany centralny zamek. Szuflady z miejscem na identyfikator. Udźwig pojedynczej półki między 40-50 kg. Kolor do wyboru przez Zamawiającego.  Wymiary +/-5%:  Szerokość 770mm  Wysokość 1320mm  Głębokość 620mm  Waga max 90kg  Wymiary drzwiczek pojedynczej szuflady +/-10%:  Szerokość 710mm  Wysokość 276mm  Wymiary pojedynczej szuflady +/-10%:  Szerokość 680mm  Głębokość 570mm |  |

**Pozycja 5 – szafa kartotekowa A4 2 szufladowa**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 7, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa kartotekowa metalowa 2-szufladowa przystosowana do przechowywania dokumentów A4 –(2 rzędy poziomo). Szuflady umieszczone na teleskopowych prowadnicach o pełnym wysuwie, z blokadą chroniącą przed wypadnięciem. Mechanizm pozwalający na wysunięcie tylko jednej szuflady jednocześnie. Szuflady zamykane zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady. Obciążenie pojedynczej szuflady do 50kg. Szuflady z miejscem na identyfikator. Kolor do wyboru przez Zamawiającego.  Wymiary +/-5%  Szerokość 800mm  Wysokość 740mm  Głębokość 425mm  Waga max 40kg |  |

**Część nr 5 – Meble biurowe**

**Pozycja 1 – szafa ubraniowa**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 2, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Widoczne krawędzie wykończone okleiną. Wyposażona w półkę, a pod nią drążek na wiszące rzeczy. Uchwyty do otwierania drzwi metalowe. Zamykana na zamek meblowy. Plecy z płyty HDF.  Wymiary +/-5%:  Szerokość 820mm  Głębokość 550mm  Wysokość 1850mm  Kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 2 – szafa na dokumenty**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 5, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa na dokumenty dwudrzwiowa wykonana w płyty wiórowej laminowanej 18mm. Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36mm. Widoczne krawędzie wykończone okleiną. Drzwi zamykane na zamek meblowy. Plecy z płyty HDF. W środku szafy wysokie na pięć poziomów segregatorów półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Uchwyty do otwierania drzwi metalowe.  Wymiary +/-5%:  Szerokość 820mm  Głębokość 550mm  Wysokość 1850mm  Kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 3 – komoda zamykana**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Komoda szafka z drzwiami. W środku dwie półki z możliwością regulacji. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18mm. Widoczne krawędzie oklejone PCV/ABS 1mm. Podstawa o regulowanych aluminiowych nóżkach z regulacją wysokości umożliwiającym zniwelowanie nierówności podłoża. Plecy z płyty HDF. Drzwi zamykane na zamek meblowy.  Wymiary:  Wysokość 840mm  Głębokość 400mm  Szerokość 800mm  Kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 4 –stolik okolicznościowy**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Blat okrągły o grubości 18mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Krawędzie wykończone okleiną PCV/ABS. Podstawę stanowią cztery niezależne nogi montowane do blatu.  Wymiary +/-5%:  Średnica blatu 800cm  Wysokość 750cm  Kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 5 – szafka pod ksero**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

LICZBA SZTUK - 1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18mm. Widoczne krawędzie oklejone PCV/ABS. Wyposażona w półkę oraz szufladę (z uchwytem metalowym).  Wymiary:  Wysokość 600mm  Szerokość 600mm  Głębokość 600mm  Kolor do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Część nr - Sofa**

**Pozycja 1 – sofa 3-osobowa**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Sofa 3-osobowa tapicerowana, rozkładana z pojemnikiem na pościel. Wbudowany mechanizm ułatwiający rozkładanie. Podłokietniki tapicerowane. Siedzisko z pianki z sprężynami falistymi. Nóżki wykonane z tworzywa.  Wymiary +/-5%:  Wysokość 900mm  Głębokość 1050mm  Szerokość 2500mm  Powierzchnia spania +/-5%:  1500mmx2000mm  Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Część nr 7 – Meble gabinetowe**

**Pozycja 1 – biurko**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ …………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Biurko z szafką z drzwiczkami, półką i jedną szufladą o wymiarach 180x75x75cm (+/-5%). Wyposażone w mobilną dostawkę na kółkach z dwiema szafkami o wymiarach 115x47x58cm (+/-5%). Wszystkie szafki oraz szuflady zamykane na kluczyk.  Blat z płyty melaminowanej min. 32mm, obrzeża PCV. Noga z płyty melaminowanej min. 32mm, obrzeża PCV. Łączyna z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Dystanse dolne wykonane z aluminium.  Uchwyty wykonane z aluminium.  Kolor ciemny do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 2 – komoda**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Komoda trzydrzwiowa wyposażona w półki. Fronty przesuwne, środkowy ze szkła hartowanego min. 4mm (mlecznego) w rance aluminiowej. Wszystkie drzwi zamykane na kluczyk. Dystanse dolne wykonane z aluminium.  Wieniec górny z płyty melaminowanej min. 28mm, obrzeza PCV. Boki z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Wieniec dolny z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Front przesuwny z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Półka z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV.  Wymiary +/-5%:  Wysokość 1200mm  Szerokość 1400mm  Głębokość 400mm  Uchwyty wykonane z aluminium.  Kolo rciemny do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 3 – szafa**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Szafa dwudrzwiowa wyposażona w reling na wieszaki z frontem z płyty meblowej. Drzwi zamykane na kluczyk. Dystanse dolne wykonane z aluminium.  Wymiary +/-5%:  Wysokość 1850mm  Szerokość 800mm  Głębokość 45mm  Wieniec górny z płyty melaminowanej min. 28mm, obrzeza PCV. Boki z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Wieniec dolny z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Front z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Półka z płyty melaminowanej min. 18mm, obrzeża PCV. Ściana tylna z płyty melaminowanej min. 18mm.  Uchwyty wykonane z aluminium.  Kolor ciemny do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 4 – stół konferencyjny**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Stół konferencyjny prostokątny o wymiarach 200x95x75h cm (+/-5%). Blat wykonany z płyty melaminowanej min. 38mm, obrzeża PCV. Nogi z płyty melaminowanej min. 18mm. Łączyna z płyty melaminowanej min. 18mm. Dystanse dolne wykonane z aluminium.  Kolor ciemny do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 5 – krzesła**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 6, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Siedzisko i oparcie tapicerowane skay , osłona z tworzywa sztucznego. Rama z 4 nogami aluminiowymi, bez podłokietników.  Wymiary: +/-5%:  Wysokość całkowita min. 820 mm.  Wysokość siedziska min. 470 mm.  Wysokość oparcia min. 350 mm.  Szerokość całkowita min. 545 mm.  Szerokość siedziska min. 475 mm.  Głębokość siedziska min. 415 mm.  Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. |  |

**Pozycja 6 – fotel biurowy**

PRODUCENT -

MODEL/TYP -

KRAJ POCHODZENIA - …………………………. ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1, CENA NETTO ZA SZTUKĘ ……………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia |
| Podstawa pięcioramienna wykonana ze stali z osłonami z tworzywa sztucznego. Podnośnik pneumatyczny. Siedzisko i oparcie tapicerowane. Podłokietniki o stałej wysokości z tworzywa sztucznego. Kołka o średnicy min. 50 mm. Wysokość całkowita w zakresie min. 1080-1170 mm. Wysokość siedziska w zakresie min. 490-580 mm. Wysokość oparcia min. 590 mm. Szerokość siedziska min. 505 mm. Głębokość siedziska min. 480 mm. Wysokość podłokietnika min. 190 mm.  Kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego. |  |