**Zestawienie Parametrów technicznych**

**Pakiet 1: ,**

PRODUCENT, MODEL/TYP – zgodnie formularzem asortymentowo-cenowym

**1.Biurko prostokątne**

LICZBA SZTUK -2szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko prostokątne, posiadające przelotki na kable;  - blat z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel)o grubości 25mm;  -ścianki biurka z płyty meblowej laminowanej jasnym kolorze (dąb popiel ) o grubości 20mm;  -szerokość biurka- 139-140cm;  -wysokość biurka-74-75cm  -głębokość biurka-69-70cm  Biurka będą połączone najdłuższą krawędzią. |

**2.Przegroda**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Przegroda do biurek poz.1 wykonana z płyty meblowej w kolorze czarnym o wymiarach:  - szerokość:139-140cm  -wysokość:20cm |

**3. Szafka przy biurkowa**

LICZBA SZTUK -2szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka stojąca przy biurku;  -blat szafki (górna część) zrównana z blatem biurka;  -blat z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel) o grubości 25mm;  -ścianki szafy z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel) o grubości 20mm;  -drzwiczki przesuwne z zamkiem- w jasnym kolorze (dąb popiel);  – nóżki min 70mm regulowane (w kolorze czarnym)  -wewnątrz dwa poziomy na dokumenty podzielone półką- z płyty meblowej laminowanej o grubości 20mm. Kolor czarny wewnątrz szafki od podstawy do półki- rozstaw 30cm.  Wymiary:  -szerokość:74-75cm;  -wysokość: 74-75cm  -głębokość: 34-35cm  Szafki będą przyłączeniowe do biurek poz.1.1 |

**4.Biurko**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego oraz osłony(blendy) biurka, wykonane z płyty meblowej:  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;  - półka na klawiaturę;  -osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm;  -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.  -kolor jasny szary  Wymiary:  długość :129 - 130cm;  głębokość: 59 - 60cm;  wysokość: 75 - 76cm. |

**5.Biurko**

LICZBA SZTUK -4szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego oraz osłony(blendy) biurka, wykonane z płyty meblowej:  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;  - półka na klawiaturę;  -osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm;  -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.  -kolor jasny szary  Wymiary:  długość :129 - 130cm;  głębokość: 59 - 60cm;  wysokość: 75 - 76cm. |

**6.Biurko**

LICZBA SZTUK -2szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego oraz osłony(blendy) biurka, wykonane z płyty meblowej:  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;  - półka na klawiaturę;  -osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm;  -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.  -kolor jasny szary  Wymiary:  długość :159 - 160cm;  głębokość: 69 - 70cm;  wysokość: 74 - 75cm. |

**7.Biurko**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego biurka, wykonane z płyty meblowej:  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;  - półka na klawiaturę;  -osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm;  -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.  -kolor jasny szary  Wymiary:  długość :159 - 160cm;  głębokość: 69 - 70cm;  wysokość: 74 - 75cm. |

**8.Biurko pojedyncze**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko pojedyncze;  - bez półki na klawiaturę;  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm;  -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;  -brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm;  -blat koloru: jasno-szary;  -nogi metalowe;  Wymiary:  długość: 149 - 150cm;  szerokość: 59 - 60cm;  wysokość: 74 - 75cm. |

**9.Biurko pojedyncze**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko pojedyncze;  - bez półki na klawiaturę;  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm;  -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;  -brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm;  -nogi metalowe;  Wymiary:  długość: 119 - 120cm;  szerokość: 59 - 60cm;  wysokość: 74 - 75cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**10.Biurko pojedyncze**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko pojedyncze;  - bez półki na klawiaturę;  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm;  -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;  -brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm;  -nogi metalowe;  Wymiary:  długość: 119 - 120cm;  szerokość: 64 - 65cm;  wysokość: 74 - 75cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**11.Kontenerek szufladowy**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Kontener wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości 16 mm; górny blat o grubości min. 25mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone 2mm obrzeżem ABS;  Wymiary:  szerokość: 40cm;  głębokość: 48cm;  wysokość 65cm;  -4 szuflady;  -na kółkach;  -centralny zamek blokujący wszystkie szuflady na kluczyk(2 szt.).  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**12.Kontener na kółkach**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Kontenery na kółkach z trzema szufladami, zamykanymi na klucz;  -konstrukcja wykonana z płyty melaminowej o grubości 18mm;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -szuflada na prowadnicach rolkowych;  -uchwyt szuflady jedno lub dwupunktowy metalowy;  Wymiary:  głębokość:- 38 - 38,5cm;  szerokość: 39 - 40cm;  wysokość: 58 - 58,2cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego |

**13. Stół na konstrukcji**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stół na konstrukcji ramowej z nogami okrągłymi;  -blat wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  - pozostałe elementy wykonane z płyty melaminowej o grubości: 18 mm;  -wymiary stołu: 320x50x75cm(+- 1 cm);  -nogi metalowe. Kolor szary |

**14. Biurko**

LICZBA SZTUK-3

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego oraz osłony(blendy) biurka, wykonane z płyty meblowej:  -blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;  -osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm;  -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.  -kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego  Wymiary:  długość :159 - 160cm;  głębokość: 69 - 70cm;  wysokość: 74 - 75cm |

**15. Krzesło pneumatyczne**

LICZBA SZTUK -4szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Krzesło pneumatyczne; siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu; łatwe w czyszczeniu;  - materiał siedziska odporny na płyny, substancje chemiczne;  -podstawa krzesła wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego(poliamid) lub chromowanej stali;  - regulacja wysokości siedziska: 44-58cm;  -mechanizm CPT;  -regulowana wysokość i głębokość siedziska;  -materiał siedziska: pianka PU(poliuretan);  -szkielet krzesła: tworzywo sztuczne lub chromowana stal.  Kolor czarny | |

**16. Biurko narożne Prawe**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko narożne ”P”; skonstruowane z płyty wiórowej, melaminowej o grubości min. 25 mm;  -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;  -brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm;  -blat koloru jasno-szarego;  -nogi metalowe;  -biurko bez półek na klawiaturę.  Wymiary: 138,5x100x70x28cm  Szerokość:-139 - 140cm;  Wysokość:-74 - 75cm;  Głębokość: 99 - 100cm. |

**17. Biurko narożne Lewe**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko narożne ”L”; skonstruowane z płyty wiórowej, melaminowej o grubości min. 25 mm;  -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;  -brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm;  -blat koloru jasno-szarego;  -nogi metalowe;  -biurko bez półek na klawiaturę.  Wymiary: 138,5x100x70x28cm  Długość: 222 - 223cm;  Szerokość:-139 - 140cm;  Wysokość:-74 - 75cm;  Głębokość: 99 - 100cm. |

**18.Biurko**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Biurko na stelażu metalowym z przepustem kablowym na wprost Wymiar blatu:  Szerokość:119-120cm;  głębokość: 59-60cm;  wysokość: 74-75cm;  kolor szary. |

**19.Kontener pod biurkowy**

LICZBA SZTUK -6

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Kontener na 4 kółkach, z 4 szufladami;  -blat górny i dolny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości: 28mm;  -konstrukcja wykonana z płyty o grubości 18mm;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -szuflada na prowadnicach rolkowych;  -uchwyt szuflady jedno lub dwupunktowy metalowy ;  -drzwi zamykane na jeden zamek centralny;  -kontener na kółkach do powierzchni twardych;  Wymiary:  szerokość: 42 - 43cm;  głębokość: 54 - 55cm;  wysokość: 65 - 66cm.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**20. Kontener pod biurkowy**

LICZBA SZTUK -4

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Kontener na 4 kółkach, z 4 szufladami;  -blat górny i dolny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości: 28mm;  -konstrukcja wykonana z płyty o grubości 18mm;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -szuflady na prowadnicach rolkowych;  --centralny zamek blokujący wszystkie szuflady na kluczyk(2 szt.).  -uchwyt szuflady jedno lub dwupunktowy metalowy ;  -kontener na kółkach do powierzchni twardych;  Wymiary:  szerokość: 49 - 50cm;  głębokość: 54 - 55cm;  wysokość: 54 - 55cm.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**21. Stolik**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stolik wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości: 28mm;  -osadzony na 4 nogach; fi 50mm;  - nogi malowane proszkowo w kolorze aluminiowym.  Wymiary:  szerokość: 59 - 60cm;  głębokość: 59 - 60cm;  wysokość: 80 - 85cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego |

**22. Krzesło drewniane**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Krzesło wykonane w całości z drewna: prosta i stabilna konstrukcja.  Wymiary krzesła:  -szerokość:41-42cm;  -głębokość:41-42cm;  -wysokość:95-96cm;  -grubość blatu:1,8-2cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**23. Blat roboczy**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Blat roboczy wykonany z płyty meblowej, laminowanej o grubości min.28mm; o wymiarach :  Długość 4m,głębokość 60cm, wysokość 92cm  Blat osadzony na 6 nogach metalowych; fi 50-60 mm; nogi malowane proszkowo, w kolorze aluminiowym  Kolor blatu do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**24. Szafa ubraniowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa ubraniowa pojedyncza zamykana na zamek patentowy;  - w szafie wewnątrz półka i drążek na ubrania;  -blat górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;  -obrzeża PCV;  - wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości min.18mm;  -obrzeża PCV;  -półki wykonane z płyty melaminowej o grubości min.18mm, obrzeża PCV;  - ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm.  Szafa na nóżkach z regulacją poziomu.  Wymiary:  -długość 75cm;  -głębokość:60cm;  -wysokość:210-220cm  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**25. Szafa na dokumenty**

LICZBA SZTUK -6

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa na dokumenty; wewnątrz półki z możliwością regulacji;  - blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm; obrzeża PCV;  -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  - 4 półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  -ściana tylna wykonana z płyty melaminowej min.18mm;  - Szafa zamykana zamkiem patentowym.  Wymiary:  szerokość: 79-80cm;  głębokość: 39-40cm;  wysokość: 179-180cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**26. Szafa**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa ; blat górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości: min. 25mm;  -konstrukcja wykonane z płyty o grubości: 18mm;  - 2 półki szklane;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -półki wewnątrz szafy równomiernie rozmieszczone;  -drzwi zamykane na jeden zamek, w komplecie dwa klucze;  -regulatory do poziomowania;  Kolor: jasny szary.  Wymiary:  szerokość: 39 - 40 cm;  głębokość: 39 - 40cm;  wysokość: 79 -80cm. | |

**27. Szafa na dokumenty**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa na dokumenty zamykana na klucz wykonana:  -półki z płyty meblowej laminowanej jasnym kolorze (dąb popiel)o grubości 20mm;  -ścianki szafy z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel) o grubości 20mm;  -podstawa szafy i góra (blat)- z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel)o grubości 25mm;  -nóżki min 70mm regulowane (w kolorze czarnym );  -półki rozmieszczone co 35cm;  Wymiary:  -szerokość: 79-80cm;  -wysokość: 179-180cm  -głębokość:39-40cm  Szafki będą stały obok siebie. | |

**28. Szafka**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafka wolnostojąca z drzwiczkami przesuwnymi wykonana:  -blat z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel)o grubości 25mm;  -ścianki szafy z płyty meblowej laminowanej w jasnym kolorze (dąb popiel) o grubości 20mm;  -drzwiczki przesuwne w jasnym kolorze (dąb popiel);  -nóżki min 70mm regulowane (w kolorze czarnym);  Wymiary:  -szerokość: 79-80cm;  -wysokość: 89-90cm;  -głębokość:39-40cm | |

**29. Szafa**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa ; blat górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości: min. 25mm;  -konstrukcja wykonane z płyty o grubości: 18mm;  - 2 półki szklane oraz jedna półka z płyty dwustronnie laminowanej;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -półki wewnątrz szafy równomiernie rozmieszczone;  -drzwi zamykane na jeden zamek, w komplecie dwa klucze;  -regulatory do poziomowania;  Wymiary:  szerokość: 39 - 40 cm;  głębokość: 39 - 40cm;  wysokość: 129 -130cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**30. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa; wewnątrz półki z możliwością regulacji;  - blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm; obrzeża PCV;  -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  Wymiary szafy;  -wyskość:279-280cm  -szerokość:79-80cm;  -głębokość:49-50cm  Rozstaw między półkami 33cm. Drzwi podzielone na dolną część 210cm wys. i górna część 70cm wysokość( szafy podzielone na część dolną i nadstawkę). Nadstawka skręcona z dolną częścią szafy .  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**31. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa: wewnątrz półki z możliwością regulacji;  - blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm; obrzeża PCV;  -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  Wymiary szafy;  -wyskość:289-290cm  -szerokość:69-70cm;  -głębokość:39-40cm  Rozstaw między półkami 33cm. Drzwi podzielone na dolną część 210cm wys. i górna część 80cm wysokość( szafy podzielone na część dolną i nadstawkę). Nadstawka skręcona z dolną częścią szafy .  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**32. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa: wewnątrz półki z możliwością regulacji;  - blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm; obrzeża PCV;  -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  Wymiary szafy;  -wyskość:279-280cm  -szerokość:99-100cm;  -głębokość:44-45cm  Rozstaw między półkami 33cm. Drzwi podzielone na dolną część 210cm wys. i górna część 70cm wysokość( szafy podzielone na część dolną i nadstawkę). Nadstawka skręcona z dolną częścią szafy. Górna część nadstawki z półką. Dolna część bez półek .  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**33. Półki wiszące**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Pólki wiszące wykonane z wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -z podpórkami wiszące;  -Wymiary:  -szerokość: 229-230cm;  -głębokość: 44-45cm;  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**34. Szafa z nadstawką**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa: wewnątrz półki z możliwością regulacji;  - blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm; obrzeża PCV;  -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;  -obrzeża PCV;  Wymiary szafy;  -wyskość:2,79cm-2,80cm  -głębokość:39-40cm  Rozstaw między półkami 33cm-35cm.Zamykana na klucz. Szafa wraz z nadstawką. Nadstawka skręcona z dolną częścią szafy .  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**35. Zabudowa szaf biurowych**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Zabudowa szaf biurowych zamykanych na klucz(długość 5m, głębokość 45cm, wysokość 210-220cm, odstęp między półkami 35cm.  Kolor i pomiar do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**36. Szafa ubraniowa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa ubraniowa pojedyncza zamykana na zamek patentowy;  - w szafie wewnątrz z półką górną i dolną i drążek na ubrania;  -blat górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;  -obrzeża PCV;  - wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości min.18mm;  -obrzeża PCV;  -półki wykonane z płyty melaminowej o grubości min.18mm, obrzeża PCV;  - ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm.  Szafa na bulwach z regulacją poziomu.  -wysokość: 199-200cm  -szerokość 41-42cm  -głębokość:59-60cm  Kolor szary. |

**37. Szafa biurowa na dokumenty**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa biurowa na dokumenty o wymiarze 110/80/35 z miejscem na 3 rzędy segregatorów zamykana na zamek. Szafa na bulwach z regulacją poziomu.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**38. Szafa aktowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa aktowa; blat górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości: min. 25mm;  -konstrukcja oraz półki wykonane z płyty o grubości: 18mm;  -wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;  -półki wewnątrz szafy równomiernie rozmieszczone;  -drzwi zamykane na jeden zamek, w komplecie dwa klucze;  -regulatory do poziomowania;  Wymiary:  szerokość: 79 - 80 cm;  głębokość: 34 - 35cm;  wysokość: 179 -180cm.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | |

**39. Szafa ubraniowa z drzwiami i drążkiem poprzecznym**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa ubraniowa pojedyncza z drążkiem poprzecznym na wieszaki zamykana na zamek patentowy;  - w szafie wewnątrz z półką górną i dolną i drążek na ubrania;  -blat górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;  -boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;  -obrzeża PCV;  - wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości min.18mm;  -obrzeża PCV;  -półki wykonane z płyty melaminowej o grubości min.18mm, obrzeża PCV;  - ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm.  Szafa na bulwach z regulacją poziomu.  -wysokość: 179-180cm  -szerokość 79-80cm  -głębokość:52-53cm  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**40. Szafka kuchenna z drzwiami**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  -z blatem kuchennym o grubości: 36 mm z 2 półkami;  - szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości.  Wymiary:  szerokość:88-89cm;  głębokość:49-50cm;  wysokość:81-82cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**41. Szafka kuchenna wisząca**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna wisząca wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  Wymiary:  szerokość:88-89cm;  głębokość:29-30cm;  wysokość:59-60cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**42. Szafka kuchenna pod zlewozmywak**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna stojąca zlewozmywakowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: 18 mm;  - plecy z HDF;  -uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm;  -z blatem kuchennym o grubości: 36 mm;  -szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości;  -w blacie będzie wycinany otwór pod zlewozmywak dostarczony przez Zamawiającego.  Wymiary:  szerokość:79-80cm;  głębokość:49-50cm;  wysokość:81-82cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**43. Szafka kuchenna wisząca**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna wisząca wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  Wymiary:  szerokość:51-52cm;  głębokość:29-30cm;  wysokość:59-60cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**44. Szafka kuchenna z szufladą i miejscem na lodówkę**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  -z blatem kuchennym o grubości: 36 mm z 2 półkami;  - szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości.  Wymiary:  szerokość:51-52cm;  głębokość:57-58cm;  wysokość:81-82cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**45. Blat kuchenny**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Blat kuchenny; wykonany technologią postforming o dużej odporności na uderzenia i temperaturę  Wymiary:  szerokość:220-221cm;  głębokość:59-60cm;  wysokość:3,7-3,8cm.  Kolor grafit. |

**46. Szafka kuchenna wisząca z wycięciem na rurę**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna wisząca: wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  Wymiary:  szerokość:79-80cm;  głębokość:29-30cm;  wysokość:59-60cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**47. Szafka kuchenna wisząca**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka kuchenna wisząca wykonana z płyty 18 mm;  - plecy wykonane z HDF;  - uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;  -z blatem kuchennym o grubości: 36 mm z 2 półkami;  - szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości.  Wymiary:  szerokość:79-80cm;  głębokość:49-50cm;  wysokość:85-90cm.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**48. Komoda**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Komoda jednodrzwiowa z czterema szufladami, zamykana na zamek patentowy; w zestawie: komplet 2 kluczy;  -szafka zamykana posiada wewnątrz dwie półki;  -korpus, blatu półek oraz fronty komody wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18mm;  -maksymalne obciążenie półek min.5kg;  - uchwyty jedno lub dwupunktowe;  -nóżki np. typu „ślizg” zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami.  -kolor: szary.  Wymiary:  szerokość:99cm-100cm  wysokość:110cm-111cm.  głębokość:39-40cm | |

**49. Komoda**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Komoda z drzwiami , zamykana na zamek patentowy; w zestawie: komplet 2 kluczy;  -szafka zamykana posiada wewnątrz dwie półki;  -korpus, blatu półek oraz fronty komody wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18mm;  -maksymalne obciążenie półek min.5kg;  - uchwyty jedno lub dwupunktowe;  -nóżki np. typu „ślizg” zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami.  -kolor: szary.  Wymiary:  szerokość:109cm-110cm  wysokość:110cm-111cm.  głębokość:39-40cm | |

**50. Regał**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | 1/ Regał meblowy wykonany z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Korpus plecy i półki wykonane z płyty o gr 18 mm . Półki w regale z możliwością regulacji, ale należy wziąć pod uwagę rozstaw wymagany przez użytkownika .Regał posadowiony na metalowych chromowanych nóżkach 10 cm z możliwością regulacji.  Wymiar regału 800 mm szer x 400 mm gł x 2248 mm wys.  Poniżej szkic regału:    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary | |

**51. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa zamykana 4 drzwiowa wykonana z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Korpus plecy i półki wykonane z płyty o gr 18 mm . Półki w regale z możliwością regulacji, ale należy wziąć pod uwagę rozstaw wymagany przez użytkownika przedstawiony w poniższym szkicu . Szafa posadowiony na metalowych chromowanych nóżkach 10 cm z możliwością regulacji,. Uchwyty w szafie metalowe o rozstawie 128 mm, Drzwi zamykane zamkami patentowymi.  Wymiar regału 800 mm szer x 400 mm gł x 2248 mm wys.  Poniżej szkic szafy :    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary; drzwi biały połysk | |

**52. Kontenerek**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Kontener na kółkach 3 szufladowy z przedłużonym blatem. Blat wykonany z płyty wiórowej gr 25-28 mm, Korpus i front szuflad wykonany z płyty obustronnie okleinowanej gr 18 mm, Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych. Kontener zamykany zamkiem centralnym , w komplecie 2 klucze łamane. Kółka wytrzymałe przeznaczone do twardych nawierzchni.  Wymiary kontenera: szer. 40 cm x gł. 50 c, x wys. 55-58 cm , blat kontenera 40x60 cm    Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. | |

**53. Regał**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Regał meblowy wykonany z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Korpus plecy i półki wykonane z płyty o gr 18 mm . Półki w regale z możliwością regulacji, ale należy wziąć pod uwagę rozstaw wymagany przez użytkownika .Regał posadowiony na metalowych chromowanych nóżkach 10 cm z możliwością regulacji  Wymiar regału 800 mm szer x 400 mm gł x 2248 mm wys.  Poniżej szkic regału:    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary | |

**54. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa zamykana 4 drzwiowa wykonana z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Korpus plecy i półki wykonane z płyty o gr 18 mm . Półki w regale z możliwością regulacji, ale należy wziąć pod uwagę rozstaw wymagany przez użytkownika przedstawiony w poniższym szkicu . Szafa posadowiony na metalowych chromowanych nóżkach 10 cm z możliwością regulacji,. Uchwyty w szafie metalowe o rozstawie 128 mm, Drzwi zamykane zamkami patentowymi.  Wymiar regału 800 mm szer x 400 mm gł x 2248 mm wys.  Poniżej szkic szafy :    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary; drzwi biały połysk | |

**55. Szafa ubraniowa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa ubraniowa dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Korpus i plecy wykonane z płyty o gr 18 mm .. Szafa posadowiony na metalowych chromowanych nóżkach 10 cm z możliwością regulacji,. Uchwyty w szafie metalowe o rozstawie 128 mm, Drzwi zamykane zamkami patentowymi. Wewnątrz szafy drążek na ubrania zamocowany 100 mm od góry. o wym .400x550x2000 mm wys. .    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary; drzwi biały połysk | |

**56. Regał**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Regał na kółkach o wymiarach 400mm szer x 380mmgł x 200 mm wys., wykonany z płyty meblowej gr 18 mm  Oklejonej pcv 2 mm, kółka do powierzchni twardych.    Kolor U112PE | |

**57. Szafa**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa z półkami zamykana 4 drzwiami , wewnątrz każda półka dzielona na połowę , wymiar szafy 80x40x146 cm + 10 cm nóżki  Na nóżkach chromowanych wysokości 10 cm, uchwyty metalowe o rozstawie 128 cm, zawiasy puszkowe samodomykające. Szkic szafy poniżej    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary; drzwi biały połysk | |

**58. Biurko narożne**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Biurko narożne z kontenerem z płyty meblowej , blat wykonany z 1 płyty o gr 25-28 mm oklejony pcv 2 mm. Konstrukcja i osłona przednia do podłoża wykonana z płyty gr 18 mm oklejona pcv 2 mm.  Biurko na stopkach regulujący pozwalające na wypoziomowanie stanowiska. Wymiary biurka 1600/800 x 1800/500 h 750 mm. Poniżej szkic biurka:    Kolor U112PE | |

**59. Kontener**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Kontener pod biurkowy , wysokością przystosowany do biurka dwu szufladowy, zamykany zamkiem centralny  Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z cichym domykiem, wielkość szuflad do ustalenia z Użytkownikiem.  Rysunek poglądowy: | | Kolor U112PE | |

**60. Szafa gospodarcza**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafa gospodarcza z szufladami i drzwiami, wykonana z płyty meblowej gr 18 mm, oklejona pcv 2 mm,  W części środkowej blat kuchenny z wycięciem na zlew i baterię, w plecach wycięcie na gniazdka .  Szafa wykonana wg szkicu po uprzednich pomiarach.  Wymiary orientacyjne 100cm szer x 60 cm gł x 210 cm wys.    Kolor z zewnątrz +półki ciemny szary; drzwi biały połysk | |

**61. Stolik**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Stolik kwadratowy na nogach srebrnych bądź chromowanych , blat z płyty meblowej gr 25-28 mm oklejonej Pcv 2 mm. Wymiary stolika 650mmx650mmx750mm  Kolor U112PE | |

**62. Stolik**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Stolik kwadratowy na nogach srebrnych bądź chromowanych , blat z płyty meblowej gr 25-28 mm oklejonej P cv 2 mm. Wymiary stolika 500mmx500mmx650mm  Kolor U112PE | |

**63. Wersalka z bokami 220cm**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Wersalka na bonelu z bokami długość 220cm, powierzchnia spania 200x120cm, posiada pojemnik na pościel, wysokość wersalki razem z oparciem 96cm. Tapicerowana materiałem zmywalnym o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.  Kolor ciemny szary. | |

**64. Fotel**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Fotel w całości tapicerowany. Podłokietniki zintegrowane z siedziskiem i oparciem. Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.  Wymiary:  Szerokość siedziska:48cm  Głębokość siedziska:50cm  Kolor czarny. | |

**65. Stół**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stół o wymiarach 120x80x75 cm na nogach metalowych okrągłych chromowanych fi 60 , blat gr 25-28 mm z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. |

**66. Blat**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Blat kuchenny z posformingu gr 38 mm przycięty i oklejony pcv 3 mm o wymiarach 212x50 cm i 205x 60 cm  ( wymiary oraz kolor należy potwierdzić po pomiarach w siedzibie Zamawiającego) |

**67. Szafki**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafki wykonane z płyty meblowej w klasie E1 okleinowane dwustronnie i oklejone pcv 2 cm , wszystkie okucia zastosowane o zwiększonej wytrzymałości , w szuflada prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem, szafki na nóżkach 10 cm chromowanych z możliwością regulacji , Uchwyty metalowe chromowane o rozstawie 128 mm  Wymiary szafek z nóżkami:  - regał otwarty szer 40 xgł48cm h 76,2 cm H  -szafka z 3 szufladami szer60xgł48x76,2 cm H  -szafka z3 szufladami szer60xgł60x76,2 cm H  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**68. Szafka**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafka 8 skrytkowa , każda skrytka zamykana na zamek typu eurolock, wykonana z płyty meblowej klasy E1 oklejona pcv 2 mm,Szafka na nóżkach metalowych chromowanych wysokości 10 cm . Wykonana z 2 modułów  Wymiary szafki : 2 szt po 75 szer x 30 gł x 155 cm h z nóżkami  Każda skrytka wielkości ok 35 cm szer x 72 cm wys.  Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego.    Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**69. Blat kuchenny**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Blat kuchenny z posformingu gr 38 mm przycięty i oklejony pcv 3 mm o wymiarach 212x50 cm i 205x 60 cm  ( wymiary oraz kolor należy potwierdzić po pomiarach w siedzibie Zamawiającego) |

**70. Stół składany**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stół składany na ścianę o wielkości 100 cm x 80 cm , blat wykonany z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie okleinowany pcv 2 mm, konstrukcja przymocowana do ściany. Po rozłożeniu wysokość od podłoża około 75 cm .Kolor do uzgodnienia w siedzibie Zamawiającego. |

**71. Zabudowa kuchenna**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Zabudowa kuchenna składająca się z szafek dolnych i górnych oraz fartuch ściennego pomiędzy  szafkami dolnymi ,a szafkami wiszącymi. Szafki wykonane z z płyty wiórowej klasy E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Szafki dolne na nóżkach o wysokości 10 cm chromowanych okrągłych z możliwością poziomowania. Szafki wiszące z plecami z płyty min. 10 mm, wszystkie drzwi zamykane na zamek. Uchwyty w drzwiach metalowe łukowe o rozstawie 128 mm. Płyta na ścianę z płyty meblowej w klasie E1 obustronnie melaminowanej i oklejonej pcv 2 mm. Zawiasy w szafkach puszkowe o zwiększonej odporności na częste otwieranie.  Blat kuchenny posforming odporny na środki dezynfekujące zamocowany na szafkach dolnych o grubości 38 mm, docięty na wymiar i okleinowany z 3 stron.  W blacie należy przewidzieć wycięcie na zlewozmywak ( zlew dostarczony przez Zamawiajacego)  Wymiary szafek:  Szafki wiszące, w każdej 2 półki :  Szafka o szer. 60 cm gł. 40 cm i wys. 75 cm , drzwi ( do ustalenia z zamawiającym )– 2 szt  Szafka o szer 72 cm x gł. 40 cm x wys. 75 cm, drzwi podwójne -1 szt  Szafki dolne :  Szafka pod zlewozmywak 80x50x86,2 cm do blatu z nóżkami-1 szt  Szafka z 2 półkami 40 x 50x86,2 cm do blatu z nóżkami – 1 szt  Blat o wym. 120,5x60x 3,8 cm.  Fartuch o szerokości blatu kuchennego i wysokości około 55 cm.  Kolorystyka- korpusy szafek szary srebrny, fronty drewnopodobne ( kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem) |

**Pakiet II:**

**1. Szafki kartotekowe**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafki 4 kartotekowe metalowe 4-szufladowe do przechowywania dokumentów A4-podwójna  -korpus szafek, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1,0mm;  -wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy o grubości: 0,8mm malowane farbami proszkowymi;  -prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem;  - zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad;  - do każdego zamka dwa kluczyki;  -wytrzymałość szuflady 50kg;  -szuflady z miejscem na identyfikator.  Kolor szary.  Wymiary:  -wysokość: 129,1-129,2cm  -szerokość:77,4cm-77,5cm;  -głębokość:62-63cm | |

**2. Szafki kartotekowe**

LICZBA SZTUK -4

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Szafki metalowe 5 kartotekowe do przechowywania dokumentów A4-(2 rzędy poziomo);  -korpus szafek, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1,0mm;  -wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy o grubości: 0,8mm malowane farbami proszkowymi;  -prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem;  - zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad;  - do każdego zamka dwa kluczyki;  -wytrzymałość szuflady 50kg;  -szuflady z miejscem na identyfikator.  Kolor szary.  Wymiary;  wysokość:157,7-157,8cm;  szerokość: 77,4-77,5cm;  głębokość: 62-63cm. | |

**3. Nadstawki na szafy kartotekowe**

LICZBA SZTUK -15

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| |  | | --- | | Nadstawka 2 szufladowa metalowa do przechowywania dokumentów A4- podwójna);  -korpus szafek, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1,0mm;  -wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy o grubości: 0,8mm malowane farbami proszkowymi;  -prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem;  - zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad;  - do każdego zamka dwa kluczyki;  -wytrzymałość szuflady 50kg;  -szuflady z miejscem na identyfikator.  Kolor szary.  Wymiary;  wysokość:65,2-65,3cm;  szerokość: 77,4-77,5cm;  głębokość: 62-63cm. | |

**Pakiet III:**

**1 Szafa ubraniowa podwójna**

LICZBA SZTUK -85

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| **Szafa ubraniowa na ławce wysuwanej;** metalowa z podziałem na odzież czystą i brudną;  -powierzchnia gładka, łatwa do utrzymania czystości;  - wzmocnione drzwi (otwierane w kierunku prawe/lewe);  - pionowa przegroda dzieląca komorę na dwie części;  - otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza;  - półka montowana na stałe (światło półki-250mm);  - drążek z 2 haczykami na ubrania;  - lusterko;  - wizytownik na drzwiach;  - zamek z kompletem 2 kluczy standardowych;  - regulatory umożliwiające poziomowanie na posadzce;  - w komplecie wysuwana ławka przystosowana do szafki:  -standardowa wysokość ławki -390-400mm;  - wysokość szafy z ławką-2190-2200mm;  -siedzisko ze sklejki lakierowanej # 11-12mm;  - głębokość siedziska 270-280mm;  Parametry:  -głębokość: 750-760mm;  -szerokość: 790-800mm;  -wysokość: 2100-2200mm.  Kolor konstrukcji korpusu i frontów: popielaty. |

**Pakiet IV:**

**1.Krzesło obrotowe**

LICZBA SZTUK -45

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Krzesło obrotowe ergonomiczne; z regulacją góra / dół;  -mechanizm SYNCHRO-S - regulacja synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska;  - regulacja kąta nachylenia oparcia siedziska;  -regulacja siły odchylenia oparcia;  -regulacja wysokości siedziska;  -podnośnik gazowy;  -z podłokietnikami ruchomymi; nakładki wykonane z poliuretanowego, miękkiego tworzywa;  -siedzisko wykonane z wytrzymałej sklejki drzewa; wyściełane integralną pianką wylewaną;  -oparcie wyprofilowane, wykonane z tworzywa; pokryte pianką poliuretanową;  - kółka do nawierzchni twardej;  -stelaż z tworzywa w kolorze srebrnym;  -tkanina zmywalna o ścieralności 300 000 cykli Mrtindalea.  Kolor krzesła: ciemny szary. |

**2.Krzesło obrotowe**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Krzesło obrotowe biurowe w kolorze zgaszony róż;  -teleskop pneumatyczny, regulacja góra/dół;  -swobodne odchylanie fotela do tyłu, możliwość blokady;  - regulacja siły oporu odchylenia fotela;  -podparcie lędźwi ;  -zagłówek;  -chromowane elementy;  -podłokietniki;  -gumowe kółka;  - miękkie siedzisko;  -obicie siatka  Wymiary:  -wysokość całkowita:125cm;  -szerokość całkowita:50cm;  -głębokość całkowita:50cm;  - wysokość siedziska: 56-57cm; |

**Pakiet V:**

**1.Wózek Biblioteczny**

LICZBA SZTUK -2

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek metalowy biblioteczny;  -konstrukcja stalowa, spawana, lakierowana proszkowo kolor granatowy  -półki wymiary 510-511x290-300(dł x szer.), odległość między półkami wynosi 342-343mm;  -koło 4 skrętne w tym 2 z hamulcem , łożyska kulkowe, bieżnia szara nierysująca;  - średnica kół 99-100mm;  -nośność wózka 149-150kg  Wymiary wózka:  -wysokość 90-91cm  -długość 54-55cm  - szerokość 33-34cm |

**Pakiet VI:**

**1.Wózek Transportowy osiatkowany**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek wykonany z rur na której zmontowano dwa kosze o różnej wielkości , wykonane z siatki o wymiarach oczka 39-40x39-40 oraz drutu o średnicy 2,5mm-3mm;  -wyposażony w uchwyt do prowadzenia;  -malowany proszkowo powłoką w kolorze niebieskim ;  -wyposażony w cztery obrotowe, pełne koła o średnicy 99-100mm, wykonane z jasnej niebrudzącej gumy;  Wymiary koszy:  Kosz górny:  -długość: 609-610mm  -szerokość: 409-410mm  -wysokość: 284-285mm  Kosz dolny:  -długość : 609-610mm  -szerokość: 409-410mm  - wysokość:129-130mm  Odległość między koszami 229-230mm |

**Pakiet VII**

**1.Szafa Warsztatowa**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa stalowa do warsztatu (narzędziowa) wykonana z zimnowalcowanej blachy stalowej o grubości 1,1mm,;  -posiada 3 przestawne półki;  - 2 wysuwne szuflady na prowadnicach;  -dziurkowana struktura drzwi od wewnętrznej strony  -wykonana z malowanej proszkowo blachy stalowej o grubości 1,0mm-1,1mm  -posiada 4 pojemne komory do przechowywania narzędzi;  - maksymalny udźwig każdej szuflady to 40kg;  -maksymalny udźwig każdej półki to 80kg;  -ryglowany zamek;  -kolor antracytowo-czerwona RAL 7016-RAL 3020  -wysokość: 184-185cm;  -szerokość:91-92cm  -głębokość:49-50cm  Wymiary półek:  Szerokość:91-91,5cm  -głębokość:45-45,5cm  Wymiary szuflad:  -wysokość:8-9cm  -szerokość:79-79,5cm  -głębokość:44-45cm |

**2.Szafa Warsztatowa**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa stalowa do warsztatu (narzędziowa) wykonana z blachy stalowej i regulowane półki;  -ochronna powłoka z farby proszkowej;  -zamykana na klucz-3 punktowy, ryglowany zamek(dwa klucze w komplecie);  -regulowane półki(półki można samodzielnie ustawiać na różnych wysokościach regulacja co 25mm);  -konstrukcja wykonana ze stali o grubości 0.6mm równomiernie pokryta farbą proszkową, powłoką chroni przed rdzą i rysami;  -kolor czerwony  -w zestawie dwie półki( maksymalne obciążenie jednej półki to 50kg);  -wysokość: 92-93cm  -szerokość: 89-90cm  -głębokość:39-40cm  - waga 24kg  Kolor korpus: antracytowy RAL 7016/drzwi: czerwony RAL 3020  -maksymalne obciążenie :100kg  -obciążenie półki do 50kg |

**3.Szafa Warsztatowa**

LICZBA SZTUK -3szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa stalowa wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ścianie;  -regulowane półki  -pojemność do 50 segregatorów  -dwuskrzydłowe drzwi, zamek ryglowany w 3 punktach(2 klucze w komplecie)  -wytrzymałość stal o grubości 0,6mm(wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne)  -4 półki regulowane co 25mm(łączny udźwig do 200kg)  Wymiary:  -wysokość:184-185cm  -szerokość:89-90cm  - głębokość:39-40cm  -waga: 45kg  -kolor antracytowo-czerwony RAL 7016-RAL 3020 |

**4.Szafa Warsztatowa**

LICZBA SZTUK -12szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa stalowa wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ścianie;  -posiada wytrzymałe półki na segregatory oraz wnękę z drążkiem  pozwalającym na zawieszenie odzieży na wieszakach. Górną półkę można przeznaczyć na dokumenty, a dwie ryglowane szuflady w środkowej sekcji mogą pomieścić małe przedmioty lub akcesoria biurowe. Na wewnętrznej stronie prawych drzwi znajduje się lustro. Wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo z mocnej blachy stalowej o grubości 0,6mm posiada półki o udźwigu do 50kg  Wymiary:  -kolor szary RAL 7035  -wysokość:184-185cm  -szerokość: 89-90cm  -głębokość: 49-50cm  -atest PZH |

**5.Szafa narzędziowa**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa narzędziowa wyposażona w cztery półki przestawne o nośności 100kg każda oraz w zamek baskwilowy i 2 punktowe ryglowanie . głębokość szafy 435mm. Maksymalna obciążalność korpusu szafy 500kg.  Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej wymiary:  -wysokość 1949-1950mm  -szerokość: 999-1000mm  -głębokość:434-435mm  -wyposażona w drzwi skrzydłowe z chowanymi zawiasami  -4 półki przestawne co 35mm o nośności 100kg  -zamek baskwilowy w systemie MASTER w komplecie dwa klucze standardowe  -ryglowane 2 punktowe a przylgą na całą wysokość drzwi  -malowane proszkowo  Kolorystyka grafitowo-pomarańczowy RAL 7024 |

**6.Stół Warsztatowy**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stół warsztatowy spawany stelaż wykonany z profilu zamkniętego 40x40 o grubości 1,5mm. Stelaż stołu malowany proszkowo. Blat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości 40mm z możliwością pokrycia gumą ryflowaną lub blachą INOX. Nogi stołu wyposażone są w stopki poziomujące. Doposażony w 3 moduły, każdy z modułów wyposażony w szuflady różnej wielkości lub szafkę. Wyposażony w ściankę perforowaną na której zamontować elementy: zawieszki na narzędzia, dodatkową szafkę, półkę lub panel oświetleniowy wyposażony w tradycyjne świetlówki lub LED .  Maksymalne obciążenie blatu 550kg. Maksymalne obciążenie każdej szuflady 70kg. |

**Pakiet VIII:**

**1.Meble ogrodowe**

LICZBA SZTUK -1kpl

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Meble wykonane z plecionki technorattanowej , tworzywa sztucznego wysokiej jakości, zapewniającego odporność mebli na warunki atmosferyczne, deszcz, temperatury i słońce. Poszczególne elementy są formowane wtryskowo, dzięki czemu każda część ma zawsze odpowiedni kształt.  Parametry:  -kolor-grafitowy;  -stelaż -brak  -wykończenie: technorattan;  -materiał :tworzywo sztuczne;  --poduszki w zestawie – poduszki na siedzisko;  -funkcja ogrodowa- sofa  -kształt blatu- prostokątny;  -liczba miejsc 6;  -struktura: płaska  Meble ogrodowe z podnoszonym stołem w skład zestawy wchodzą:  -dwie sofy dwu osobowe;  -dwa fotele;  -stolik podnoszony z możliwością osiągnięcia dwóch wysokości;  -zestaw dla 6 osób;  -każde siedzisko o nośności 100kg;  -poduszki na każde siedzisko;  -poszewki z poduszek do zdejmowania;  Wymiary stolika;  -długość: 115-116cm;  -szerokość: 70-71cm;  -wysokość złożonego:39-40cm  -wysokość podniesionego:64-65cm  Wymiary Sofa:  - szerokość:127-128cm  -głębokość:69-70cm  -wysokość oparcia:78-79cm  Wymiary siedziska:  -szerokość:107-108cm  -głębokość:49-50cm  -wysokość od podłoża 38-39cm;  Fotel:  -szerokość:74-75cm;  -głębokość:69-70cm;  -wysokość oparcia: 78-79cm;  Wymiary siedziska:  -szerokość:53-54cm  -głębokość:49-50cm;  -wysokość od podłóża:38-39cm  Wymiary poduszki:  -szerokość:53-54cm  -długość:49-50cm  -grubość: (tolerancja 5mm) 6cm |

**Pakiet IX:**

**1.Szafa metalowa**

LICZBA SZTUK -3

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa metalowa aktowa;  -wykonana z blachy stalowej;  -wewnątrz szafy znajdują się 4 półki, regulowane w odstępach co 25mm;  -nośność każdej półki min. 50kg;  -drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, wyposażone w dźwigniowy mechanizm;  - zamykana na zamek cylindryczny , w zestawie komplet kluczy -2szt;  - wymiary:120x42x200cm (+-2cm). |

**2. Szafa metalowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Szafa metalowa aktowa;  -wykonana z blachy stalowej;  -wewnątrz szafy znajdują się 4 półki, regulowane w odstępach co 25mm;  -nośność każdej półki min. 50kg;  -drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, wyposażone w dźwigniowy mechanizm;  - zamykana na zamek cylindryczny , w zestawie komplet kluczy -2szt;  -kolor czarny  -wymiary: 230x45x120cm (+-2cm). |