DZP.381.50.EAT.2021 Zmodyfikowany załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

**Pakiet 1: Misa do podgrzewania płynów**

Misa do podgrzewania płynów – 1 szt.

**Producent, model/typ, rok produkcji: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru, funkcji** | **Wymagana wartość** | **Wartość oferowana przez Wykonawcę** |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2021r. | TAK | TAK/NIE\*  Podać rok produkcji …… |
|  | Urządzenie do podgrzewania krwi, płynów infuzyjnych i krwiopochodnych | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Regulacja wysokości wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 1100 – 1200 mm | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Urządzenie posiadające termostat oraz wskaźnik temperatury co min. 5 stopni | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Powierzchnia grzejąca wykonana z teflonu – łatwa do czyszczenia | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Miska stalowa o pojemności min. 3 litrów | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Misa posiadająca skalę, o średnicy min. 300 mm | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Zasilanie min. 230 V 50 Hz  Moc min. 380 W | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury, temperatura podgrzewanego płynu min. do 90°C | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Przewód zasilający o długości min 5mb. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Stojak osadzony na pięcioramiennej podstawie jezdnej wykonanej z profili zamkniętych z min. 5 kółkami (min. 2 kółka z blokadą, min. 3 antystatyczne). | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Koła o średnicy min. 65 mm, oponki kółek wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z terminem zadeklarowanym w formularzu ofertowym |

\* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

**UWAGI:**

1. W kolumnie „„Wartość oferowana przez Wykonawcę” w pozycjach TAK/NIE\* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w zaproszeniu do składania ofert oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.........................................................................

podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy\*

*(\*nie dotyczy ofert z podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym)*