DZP/381/29/ADZ/2017

Załącznik nr 1

**Opis pojazdów**

**Wózek akumulatorowy platformowy typu WAN typ 1;**

Marka: …………………………………………………………………………………………………..

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………..

Serwis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cena netto: …………………….. VAT: ………………………. Cena brutto: ……………………………….

**Wyposażenie standardowe**

kabina laminatowo - metalowa;

nośność 2000 kg;

;• bezstopniowe elektroniczne sterowanie firmy: ZAPI lub równoważne

most tylny z dwoma silnikami 2,5 kW - napęd umożliwiający jazdę w przypadku

zablokowania jednego z kół jezdnych;

bateria wysuwana 80V 220 Ah, 4PzS - ogniwa pancerne;

lusterka boczne i wewnętrzne;

wycieraczka szyby przedniej;

pełne oświetlenie drogowe;

dźwiękowa sygnalizacja cofania;

hak holowniczy;

wskaźnik rozładowania akumulatora z licznikiem motogodzin;

felga skręcana;

opony pneumatyczne 23x5;

zawieszenie resorowane przód / tył;

ogrzewanie w kabinie;

hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego;

prostownik do ładowania baterii trakcyjnej;

podzespoły i części pochodzenia własnego lub krajowych producentów -minimum 80%, pozostałe z państw UE.

Zabudowa platformy -izoterma:

wymiary wewnętrzne: szer.: 1300 mm, wys.: 1800 mm, dl.: 2200 mm;

**Izokontener:** • ściany boczne, dach, ultralekka wielowarstwowa konstrukcja samonośna typu sandwich;

izolowana termicznie utwardzoną pianą piliuretanową (bez mostków cieplnych) z poszyciem - laminat;

rama pośrednia, konstrukcja - ocynk ogniowy hutniczy powlekany wielowarstwowo lakierem epoksydom pod kolor ramy wózka akumulatorowego;

maksymalne podparcie poprzeczne konstrukcji podłogi profil zimnogięty co około: 38 cm;

kasety, rygle, zawiasy -stal nierdzewna, okucia - aluminium;

podłoga - sklejka dwustronnie foliowana wodoodporna z odciskiem siatki antypoślizgowej kolor brązowy;

listwa przypodłogowa - cokolik wysokości około 20 cm;

listwy zewnętrzne - okuciowe Alu anoda, przeprofilowane wysokości 8 cm;

materiały do produkcji izotermy posiadają atest PZH lub równoważny;

podłoga wykończona blachą Alu ryflowaną gr. 2 mm;

drzwi dwuskrzydłowe z tyłu oraz jednoskrzydlowe z prawej strony.

**Wózek akumulatorowy platformowy typu WAN z plandeka typ 2:**

Marka: …………………………………………………………………………………………………..

Typ: ………………………………………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………………………………..

Serwis: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Cena netto: …………………….. VAT: ………………………. Cena brutto: ……………………………….

**Wyposażenie standardowe**

kabina aluminiowa;

nośność 2000 kg;

bezstopniowe elektroniczne sterowanie firmy: ZAPI lub równoważne;

most tylny zjednym silnikiem 5,3 Kw;

bateria wysuwana 80V 220 Ah, 4PzS - ogniwa pancerne;

lusterka boczne i wewnętrzne;

wycieraczka szyby przedniej;

pełne oświetlenie drogowe;

dźwiękowa sygnalizacja cofania;

hak holowniczy;

wskaźnik rozładowania akumulatora z licznikiem motogodzin;

felga skręcana;

opony pneumatyczne 23x5;

zawieszenie resorowane przód / tył;

uchylny dach;

stelaż z plandeką;

prostownik do ładowania baterii trakcyjnej;

podzespoły i części pochodzenia własnego lub krajowych producentów - minimiim 80%, pozostałe z państw UE.

**zabudowa platformy -izoterma:**

Wymiary wewnętrzne: szer.: 1300 mm. wys.: 1800 mm, dl.: 2200 mm;

**Izokontener:**  ściany boczne, dach, ultralekka wielowarstwowa konstrukcja samonośna typu sandwich;

izolowana termicznie utwardzoną pianą piliuretanową (bez mostków cieplnych) z poszyciem - laminat;

rama pośrednia, konstrukcja - ocynk ogniowy hutniczy powlekany wielowarstwowo lakierem epoksydom pod kolor ramy wózka akumulatorowego;

maksymalne podparcie poprzeczne konstrukcji podłogi profil zimnogięty co okołp: 38 cm;

kasety, rygle, zawiasy -stal nierdzewna, okucia - aluminium;

podłoga - sklejka dwustronnie foliowana wodoodporna z odciskiem siatki **j** antypoślizgowej kolor brązowy;

listwa przypodłogowa - cokolik wysokości około 20 cm;

listwy zewnętrzne - okuciowe Alu anoda, przeprofilowane wysokości 8 cm.

materiały do produkcji izotermy posiadają atest PZH lub równoważny;

podłoga wykończona blachą Alu ryfiowaną gr. 2 m;

drzwi dwuskrzydłowe z tyłu oraz jednoskrzydłowe z prawej strony.

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/29/ADZ/2017

Załącznik nr 2

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA dla**

**Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego**

**Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

**ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice**

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba do kontaktów .......................................................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **dostawę dwóch pojazdów elektrycznych** oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa brutto: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

**Termin realizacji zamówienia:** 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

**Oferowana gwarancja**: ……………….. miesięcy

Oświadczam, że:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu;

- oferowane przeze mnie pojazdy spełniają warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert;

- zapoznałem się z wzorem umowy i w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy w tym kształcie;

Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

...................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy