Załącznik 5

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

 **Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.1 Wózek do czystej i brudnej bielizny**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do czystej i brudnej bielizny- Szafka z drzwiczkami , 1x zamek do szafki z drzwiczkami, 2x półka , 2x stelaż do worka na brudną bieliznę , uchwyt do prowadzenia;Wykonany ze stali kwasoodpornej; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, 4 kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 99-100mm(szare), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach bocznych.Wymiary:-wymiary zewnętrzne wózka :1049-1050x579-580x1079-1080mm-wymiary półki: 490-500x479-480mm-wymiary szafki: 539-540x519-520x909-910mmWymiary użytkowe szafki: 539-540mmx519-520x909-910mmSystem podnoszenia pokrywy stelaża do worków na odpady za pomocą pedału nożnego. |

**1.2 Wózek oddziałowy**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek posiada:-metalowy szkielet lakierowany proszkowo;-wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego; -worek foliowy z przykryciem;-druciany koszyk na środki pojemniki z środkami do dezynfekcji lub mycia; -wózek na 4 kołach jezdnych;-blokada 2 kółek;Wymiary:długość: 63,5-64,5cm;szerokość: 41,5cm-42,5cm;wysokość: 90-90,5cm. |

**1.3 Wózek pod aparaturę medyczną**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek pod aparaturę medyczną z dwoma blatami:-wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: Szerokość \* :790mm x głębokość 420mm x wysokość 800mm;-wymiary blatu\* szerokość 700mm x głębokość 400mm; -dwa uchwyty do prowadzenia;-stelaż z profilu aluminiowego;-profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach;-dowolna regulacja wysokość położenia szyn instrumentalnych;-blat stalowy;-stalowa podstawa-na czterech kółkach jezdnych;-koła o średnicy 75mm;- dwa koła z funkcją blokady hamulcem;**\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm** |

**1.4 Stolik instrumentalny**

LICZBA SZTUK -10

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik instrumentalny – w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat z pogłębieniem , podnoszony hydraulicznie za pomocą nożnego pedału. Możliwość obrotu blatu w zakresie 360 stopni. Podstawa w kształcie Litery T. Długość blatu: 74 -75cm, szerokość blatu: 49 - 50cm, regulacja wysokości 95-132cm, blokada 2 kół. |

**1.5 Stolik z dwoma blatami**

LICZBA SZTUK -16

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik z dwoma blatami – wykonany ze stali kwasoodpornej, stalowy blat z pogłębieniem, dwa blaty , dowolna regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych, cztery koła jezdne z blokadą na 2 koła, szerokość 700x400mm, głębokość 400mm |

**1.6 Stolik zabiegowy**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik zabiegowy ze stali lakierowanej proszkowo;-stelaż z kształtownika kwadratowego giętego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania wyposażenia dodatkowego;-wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm w tym 2 z blokadą;Blat z pogłębieniem zabezpieczający sprzęt przed zsunięciem się uchwyty umieszczone po obu stronach stolika;-trzy szuflady w dolnej części stolika.Wymiary stolika \*):570x550x900mm (LxSxH)Wymiary blatu\*) : 450x500mm ( LxS)\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**1.7 Stolik gastronomiczny na kółkach**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Stolik gastronomiczny na kółkach- wykonany ze stali kwasoodpornej, dwa proste blaty, cztery koła jezdne z blokadą, szerokość\* 800mm, głębokość\* 500mm, wysokość\* 800mm\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**1.8 Parawan jednoskrzydłowy**

LICZBA SZTUK – 20

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Parawan mobilny jednoskrzydłowy metalowy:-ekran parawanu wykonany z płyty PCV:-grubość 4-5mm;-wykonanie : stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, kolor biały;-wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 45-50mm, w tym dwa koła z blokadą wymiary: szerokość 93-94cm, wysokość: 165-170cm, głębokość: 50-55cm |

**1.9 Krzesło do pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Fotel do pobierania krwi, wyposażony w następujące elementy:- dwa podłokietniki, zintegrowane z oparciem;- zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta;- wspornik podłokietników;- siedzisko;- oparcie.Wymiary fotela:całkowita szerokość: 799-800mm;całkowita długość: 779-780mm;szerokość podstawy: 654-655mm;długość podstawy: 729-730mm;całkowita wysokość: 1120/1280mm;dopuszczalne obciążenie: 115-120kg. |

**1.10 Łóżko Szpitalne dla rodziców**

LICZBA SZTUK – 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Łóżko dla rodziców wykonane :-leże wyłożone pianką poliuretanową, pokryte z zewnątrz materiałem skóropodobnym , odpornym na załamania , ścieranie, przebarwienia;-rama wykonana ze stali węglowej, pokrytej farbą proszkową;Wymiary:Długość złożonego łóżka: 69-70cm;Długość rozłożonego łóżka: 187-188cm;Szerokość: 62-63cm;Wysokość: 89-90cm.Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Fotel do płukania portu lub pobierania krwi wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Wymiary:  całkowita długość: 1790-1800mm+/-20mm; całkowita szerokość fotela: 880mm+/-20mm; szerokość siedziska: 550mm+/-20mm; wysokość siedziska: 500mm+/-20mm; - kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75 stopni+/-2stopnie. Pozycja Trendelenburga segmentu oparcia pleców: -7stopni+/-2stopnie; Kątowa regulacja segmentu siedziska : -5 stopni do 20 stopni +/- 2 stopnie; Kątowa regulacja podłokietników: -20 stopni do 60 stopni +/- 2 stopnie; Zakres regulacji wysokości podłokietników:  150 do 250mm +/- 20mm; Wymiary blatu bocznego: 248x348mm+/-10mm; Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 145-150kg Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 9-10kg Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

 **Załącznik 5**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 2 Meble medyczne**

**2.1 Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;- wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304-maksymalna ładowność wózka min. 150kg-blat płaski -drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem -uchwyty do prowadzenia po krótszych bokach 4 koła pneumatyczne fi200 przystosowane do transportu zewnętrznego, w tym 2 z blokadąWymiary wewnętrzne wózka:-głębokość -700mm\*-szeokość-900mm\*-wysokość:1000mm\*\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

 **Załącznik 5**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

 **Pakiet 3 Meble medyczne**

**3.1 Wózek do przewożenia pacjentów**

LICZBA SZTUK - 6

|  |
| --- |
| Opis techniczny  |
| Wózek do przewożenia pacjentów wykonany:- z profili okrągłych;-leżyska pokrytego sztuczną skórą odporną na dezynfekcję;-regulacja podparcia pleców;-cztery koła jezdne (w tym dwa z blokadą);-zabezpieczające barierki boczne, opuszczające pod leże-udźwig 150-200kgWymiary:-długość :195-196cm-szerokość: 51-52cm-wysokość :76-77cm -regulacja podparcia: 0-75 stopni |