Załącznik 5

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 1 Meble medyczne**

**1.1 Wózek do czystej i brudnej bielizny**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek do czystej i brudnej bielizny- Szafka z drzwiczkami , 1x zamek do szafki z drzwiczkami, 2x półka , 2x stelaż do worka na brudną bieliznę , uchwyt do prowadzenia;  Wykonany ze stali kwasoodpornej; regulowana wysokość półki; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa podnoszona ręcznie, 4 kółka w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 99-100mm(szare), w tym dwa z blokadą, odboje na narożach bocznych.  Wymiary:  -wymiary zewnętrzne wózka :1049-1050x579-580x1079-1080mm  -wymiary półki: 490-500x479-480mm  -wymiary szafki: 539-540x519-520x909-910mm  Wymiary użytkowe szafki: 539-540mmx519-520x909-910mm  System podnoszenia pokrywy stelaża do worków na odpady za pomocą pedału nożnego. |

**1.2 Wózek oddziałowy**

LICZBA SZTUK -1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek posiada:  -metalowy szkielet lakierowany proszkowo;  -wyjmowane pojemniki z tworzywa sztucznego;  -worek foliowy z przykryciem;  -druciany koszyk na środki pojemniki z środkami do dezynfekcji lub mycia;  -wózek na 4 kołach jezdnych;  -blokada 2 kółek;  Wymiary:  długość: 63,5-64,5cm;  szerokość: 41,5cm-42,5cm;  wysokość: 90-90,5cm. |

**1.3 Wózek pod aparaturę medyczną**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek pod aparaturę medyczną z dwoma blatami:  -wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego:  Szerokość \* :790mm x głębokość 420mm x wysokość 800mm;  -wymiary blatu\* szerokość 700mm x głębokość 400mm;  -dwa uchwyty do prowadzenia;  -stelaż z profilu aluminiowego;  -profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach;  -dowolna regulacja wysokość położenia szyn instrumentalnych;  -blat stalowy;  -stalowa podstawa  -na czterech kółkach jezdnych;  -koła o średnicy 75mm;  - dwa koła z funkcją blokady hamulcem;  **\*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm** |

**1.4 Stolik instrumentalny**

LICZBA SZTUK -10

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stolik instrumentalny – w całości wykonany ze stali kwasoodpornej. Blat z pogłębieniem , podnoszony hydraulicznie za pomocą nożnego pedału. Możliwość obrotu blatu w zakresie 360 stopni. Podstawa w kształcie Litery T. Długość blatu: 74 -75cm, szerokość blatu: 49 - 50cm, regulacja wysokości 95-132cm, blokada 2 kół. |

**1.5 Stolik z dwoma blatami**

LICZBA SZTUK -16

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stolik z dwoma blatami – wykonany ze stali kwasoodpornej, stalowy blat z pogłębieniem, dwa blaty , dowolna regulacja wysokości położenia szyn instrumentalnych, cztery koła jezdne z blokadą na 2 koła, szerokość 700x400mm, głębokość 400mm |

**1.6 Stolik zabiegowy**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stolik zabiegowy ze stali lakierowanej proszkowo;  -stelaż z kształtownika kwadratowego giętego ze zintegrowanymi szynami instrumentalnymi do zamontowania wyposażenia dodatkowego;  -wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm w tym 2 z blokadą;  Blat z pogłębieniem zabezpieczający sprzęt przed zsunięciem się uchwyty umieszczone po obu stronach stolika;  -trzy szuflady w dolnej części stolika.  Wymiary stolika \*):570x550x900mm (LxSxH)  Wymiary blatu\*) : 450x500mm ( LxS)  \*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**1.7 Stolik gastronomiczny na kółkach**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Stolik gastronomiczny na kółkach- wykonany ze stali kwasoodpornej, dwa proste blaty, cztery koła jezdne z blokadą, szerokość\* 800mm, głębokość\* 500mm, wysokość\* 800mm  \*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**1.8 Parawan jednoskrzydłowy**

LICZBA SZTUK – 20

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Parawan mobilny jednoskrzydłowy metalowy:  -ekran parawanu wykonany z płyty PCV:  -grubość 4-5mm;  -wykonanie : stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, kolor biały;  -wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 45-50mm, w tym dwa koła z blokadą wymiary: szerokość 93-94cm, wysokość: 165-170cm, głębokość: 50-55cm |

**1.9 Krzesło do pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Fotel do pobierania krwi, wyposażony w następujące elementy:  - dwa podłokietniki, zintegrowane z oparciem;  - zagłówek, służący do podparcia głowy pacjenta;  - wspornik podłokietników;  - siedzisko;  - oparcie.  Wymiary fotela:  całkowita szerokość: 799-800mm;  całkowita długość: 779-780mm;  szerokość podstawy: 654-655mm;  długość podstawy: 729-730mm;  całkowita wysokość: 1120/1280mm;  dopuszczalne obciążenie: 115-120kg. |

**1.10 Łóżko Szpitalne dla rodziców**

LICZBA SZTUK – 5

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Łóżko dla rodziców wykonane :  -leże wyłożone pianką poliuretanową, pokryte z zewnątrz materiałem skóropodobnym , odpornym na załamania , ścieranie, przebarwienia;  -rama wykonana ze stali węglowej, pokrytej farbą proszkową;  Wymiary:  Długość złożonego łóżka: 69-70cm;  Długość rozłożonego łóżka: 187-188cm;  Szerokość: 62-63cm;  Wysokość: 89-90cm.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Fotel do płukania portu lub pobierania krwi wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.  Wymiary:   całkowita długość: 1790-1800mm+/-20mm;  całkowita szerokość fotela: 880mm+/-20mm;  szerokość siedziska: 550mm+/-20mm;  wysokość siedziska: 500mm+/-20mm;  - kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75 stopni+/-2stopnie. Pozycja Trendelenburga segmentu oparcia pleców: -7stopni+/-2stopnie;  Kątowa regulacja segmentu siedziska : -5 stopni do 20 stopni +/- 2 stopnie;  Kątowa regulacja podłokietników: -20 stopni do 60 stopni +/- 2 stopnie;  Zakres regulacji wysokości podłokietników:  150 do 250mm +/- 20mm;  Wymiary blatu bocznego: 248x348mm+/-10mm;  Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 145-150kg  Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 9-10kg  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

**Załącznik 5**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 2 Meble medyczne**

**2.1 Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;**

LICZBA SZTUK - 4

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek do przewożenia narzędzi sterylizacyjnych;  - wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304  -maksymalna ładowność wózka min. 150kg  -blat płaski  -drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem  -uchwyty do prowadzenia po krótszych bokach  4 koła pneumatyczne fi200 przystosowane do transportu zewnętrznego, w tym 2 z blokadą  Wymiary wewnętrzne wózka:  -głębokość -700mm\*  -szeokość-900mm\*  -wysokość:1000mm\*  \*) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 1cm |

**Załącznik 5**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 3 Meble medyczne**

**3.1 Wózek do przewożenia pacjentów**

LICZBA SZTUK - 6

|  |
| --- |
| Opis techniczny |
| Wózek do przewożenia pacjentów wykonany:  - z profili okrągłych;  -leżyska pokrytego sztuczną skórą odporną na dezynfekcję;  -regulacja podparcia pleców;  -cztery koła jezdne (w tym dwa z blokadą);  -zabezpieczające barierki boczne, opuszczające pod leże  -udźwig 150-200kg  Wymiary:  -długość :195-196cm  -szerokość: 51-52cm  -wysokość :76-77cm  -regulacja podparcia: 0-75 stopni |