**Załącznik nr 5 do SWZ**

 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 1: Biurka, szafy, szafki kuchenne, regały, kontenerki, komoda**

**1.1. Biurko narożne**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Biurko narożne ”L”; skonstruowane z płyty wiórowej, melaminowej o grubości min. 25 mm; -gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;-brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm; -blat koloru jasno-szarego; nogi metalowe; biurko bez półek na klawiaturę. Wymiary:Długość: 222 - 223cm;Szerokość:-139 - 140cm;Wysokość:-74 - 75cm;Głębokość: 59 - 60cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.2.Biurko**

LICZBA SZTUK -1szt

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Biurko składające się z blatu, stelaża płytowego oraz osłony(blendy) biurka, wykonane z płyty meblowej:-blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 25mm,gładka struktura blatu;-osłona(blenda) biurka wykonana z płyty o grubości 18mm; -nogi biurka wykonane z płyty o grubości min.25mm ,wyposażone w regulatory pozwalające na korektę ewentualnych nierówności podłogi ;-wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;-nogi płytowe powinny być ”schowane” pod blat w odległości min. 2cm od krawędzi.Wymiary:szerokość :119 - 120cm; głębokość: 59 - 60cm; wysokość: 74 - 75cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.3.Biurko pojedyncze**

LICZBA SZTUK -6

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Biurko pojedyncze; - bez półki na klawiaturę;-blat prosty, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 25mm;-gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;-brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm; -blat koloru: jasno-szary; -nogi metalowe; Wymiary: długość: 99 - 100cm; szerokość: 59 - 60cm; wysokość: 74 - 75cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.4.Regał stojący**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Regał stojący ,zamykany na klucz;-5 równo rozmieszczonych półek; -półki zamocowane na stałe; -boki , wieniec dolny, front oraz półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18mm;-wszystkie obrzeża zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm; - ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej o grubości min.18mm.-korpus regału w kolorze jasno- szarym;-drzwi: kolor grafit. |  |
| Wymiary: głębokość: 39- 40cm;szerokość: 49 - 50cm;wysokość: 199 - 200cm. |  |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.5.Kontenery na kółkach**

LICZBA SZTUK -3

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|  Kontenery na kółkach z trzema szufladami, zamykanymi na klucz;-konstrukcja wykonana z płyty melaminowej o grubości 18mm;-wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;-szuflada na prowadnicach rolkowych;-uchwyt szuflady jedno lub dwupunktowy metalowy;- korpus kontenerków: kolor: jasno-szary; - szuflady :kolor: grafitowy.Wymiary: głębokość:- 38 - 38,5cm; szerokość: 39 - 40cm; wysokość: 58 - 58,2cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.6.Kontener pod biurkowy**

 LICZBA SZTUK -6

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|  Kontener na 4 kółkach, z szufladą i drzwiami, kolor: popiel:-blat górny i dolny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości: 28mm;-konstrukcja wykonana z płyty o grubości 18mm;-wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami;-szuflada na prowadnicach rolkowych;-uchwyt szuflady jedno lub dwupunktowy metalowy ;-drzwi zamykane na jeden zamek centralny;-kontener na kółkach do powierzchni twardych;Wymiary: szerokość: 42 - 43cm; głębokość: 55 - 56cm;  wysokość: 61 - 62cm.  | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.7 Blat**

LICZBA SZTUK-1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Blat montowany do ściany na kątownikach metalowych, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości :18mm.Wymiary: szerokość: 25- 26cm; długość: 200 - 205cm; kolor popiel. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.8 Stolik**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Stolik, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości: 28mm;-osadzony na 4 nogach fi 50;- nogi malowane proszkowo w kolorze aluminiowym. Wymiary: szerokość: 59 - 60cm; głębokość: 59 - 60cm;wysokość: 74 - 75cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.9 Szafa aktowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Szafa aktowa; blat górny i dolny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości: min. 25mm; -konstrukcja oraz półki wykonane z płyty o grubości: 18mm;-wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; -półki wewnątrz szafy równomiernie rozmieszczone;-drzwi zamykane na jeden zamek, w komplecie dwa klucze;-regulatory do poziomowania;Wymiary: szerokość: 79 - 80 cm; głębokość: 39 - 40cm; wysokość: 179 -180cm.  |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.10.Krzesło pneumatyczne**

LICZBA SZTUK -37

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Krzesło pneumatyczne; siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu; łatwe w czyszczeniu; - materiał siedziska odporny na płyny, substancje chemiczne;-podstawa krzesła wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego(poliamid) lub chromowanej stali; - regulacja wysokości siedziska: 44-58cm;-mechanizm CPT; -regulowana wysokość i głębokość siedziska;-materiał siedziska: pianka PU(poliuretan);-szkielet krzesła: tworzywo sztuczne lub chromowana stal. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.11.Szafa aktowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa aktowa dzielona L; wykonana z płyty melaminowej;  -konstrukcja oraz półki wykonane z płyty o grubości: min. 18mm;-wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; -półki wewnątrz szafy równomiernie rozmieszczone;-drzwi zamykane na jeden zamek, w komplecie dwa klucze;-regulatory do poziomowania;kolor: mahoń. Wymiary: wysokość: 180-200cm; szerokość: 90-100cm: głębokość: 30-50cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.12.Regał aktowy**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Regał aktowy na segregatory L; wykonany z okleiny mahoń ;-boki z płyty melaminowej min 18mm;-obrzeża PCV;- wieniec dolny z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża PCV;- półki z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża PCV;- ściana tylna z płyty melaminowej o grubości: min.18mm. Wymiary;wysokość:180-200cm; szer.90-100cm:głębokość :30-50cm | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.13. Regał magazynowy**

LICZBA SZTUK -45

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Regał magazynowy skręcany;-ograniczniki boczne-po 2szt dla każdej półki;-9 półek z płyty wiórowej;-obciążenie na półkę do 90kg;Wymiary;-szerokość: 89-90cm;-głębokość:.36-37cm;-wysokość:269-270cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.14.Regał magazynowy**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia |
| Regał magazynowy skręcany;-ograniczniki boczne-po 2szt dla każdej półki;-7 półek z płyty wiórowej;-obciążenie na półkę do 90kg;Wymiary;szerokość: 89-90cm;głębokość:36-37cm;wysokość:119-220cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.15.Szafa medyczna**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa medyczna metalowa dzielona ;- dół zamykany drzwiami pełnymi ;- góra przeszklona ;- szafa zamykana na zamek ;- wewnątrz części przeszklonej dwie półki szklane;- w części pełnej półka metalowa z możliwością regulacjiWymiary:szerokość:80-100 cm ;głębokość: 42-44 cm;wysokość:180-190 cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.16.Komoda**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Komoda dwudrzwiowa , zamykana na zamek patentowy ;-w środku 2 półki z możliwością regulacji;-wieniec górny wykonany z płyty melaminowej o grubości:25-28 mm;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm, obrzeża PCV- wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża wykonane z PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm, obrzeża PCV-ściana tylna z płyty melaminowej o grubości: min.18mm-komoda na bulwach z regulacją wysokości.Kolor szary.Wymiary;szerokość:89-90cm;głębokość:39-40cm;wysokość:119-120cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.17. Nadstawka na szafę**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Nadstawka na szafę z półką z możliwością regulacji;-blat górny z płyty o grubości: 25-28 mm;- nadstawka zamykana na zamek patentowy;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm, obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min.18mm, obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża PCV -ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm.Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.Wymiary:szerokość:99-100cm;głębokość:39-40cm;wysokość:59-60cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.18 Regał otwarty** LICZBA SZTUK -1szt

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny | Spełnia/nie spełnia  |
| Regał otwarty z półkami z możliwością regulacji;- blat górny i dolny o grubości: 25-28 mm- boki z płyty melaminowej o grubości: min.18mm,obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm, obrzeża PCV;- ściana tylna z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;- regał na bulwach z możliwością regulacji poziomu.Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.Wymiary:szerokość:39-40cm;głębokość:39-40cm;wysokość:189-190cm.

|  |
| --- |
|  |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.19.Szafa na dokumenty**

LICZBA SZTUK -3

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa na dokumenty ( z nadstawką) wewnątrz półki z możliwością regulacji; -blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości:25-28 mm;-boki i fronty wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm, obrzeża PCV;-wieniec dolny z płyty melaminowej o grubości: min.18mm,obrzeża PCV;-półki z płyty melaminowej o grubości: min.18mm, obrzeża PCV;- ściana tylna z płyty melaminowej o grubości :min.18mm;-szafa zamykana zamkiem patentowym ;-kolor do uzgodnienia z zamawiającym.Wymiary: szerokość:89-90cm;głębokość:39-40cm;wysokość:249-250cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.20.Szafa ubraniowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa ubraniowa ( z nadstawką- wewnątrz półka) zamykana na zamek patentowy;- w szafie wewnątrz półka i drążek na ubrania;-blat górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości min.18mm;-obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości min.18mm, obrzeża PCV;- ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm. Szafa na bulwach z regulacją poziomu.Wymiary:szerokość:49cm-50cmgłębokość:59cm-60cmwysokość:178cm-180cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.21.Szafa na dokumenty**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa na dokumenty ( z nadstawką) wewnątrz półki z możliwością regulacji;- blat dolny i górny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min, 18mm,obrzeża PCV; -wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;-obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min. 18mm;-obrzeża PCV;-ściana tylna wykonana z płyty melaminowej min.18mm; - Szafa zamykana zamkiem patentowym.Wymiary:szerokość: 79-80cm;głębokość: 39-40cm;wysokość: 249-250cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.22. Stół na konstrukcji**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Stół na konstrukcji ramowej z nogami okrągłymi;-blat wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;- pod stołem dwa kontenerki 3 szufladowe na kółkach, zamykane zamkiem centralnym;-blat w kontenerku wykonany z płyty melaminowej o grubości:  25-28 mm;- pozostałe elementy wykonane z płyty melaminowej o grubości: 18 mm;- kontenerek na prowadnicach rolkowych;-uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.-wymiary stołu: 220x60x75cm(+- 1 cm);- wymiary kontenerków:szerokość: 39-40cm;głębokość: 49-50cm;wysokość: 59-60 cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.23**. **Szafa z półkami**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Szafa z półkami zamykana na zamek patentowy;- w środku 4 półki z możliwością regulacji;- blat górny i dolny wykonany z płyty o grubości: 25-28 mm;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm,obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej min.18mm,obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm,obrzeża PCV;- ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-szafa na bulwach z regulacją wysokości.Wymiary: 100x60x200cm (+-2cm). | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.24. Szafka kuchenna**

LICZBA SZTUK -3

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty 18 mm;- plecy wykonane z HDF;- uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;-z blatem kuchennym o grubości: 36 mm z 2 półkami;- szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości.Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary:szerokość:79-80cm;głębokość:49-50cm;wysokość:85-90cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.25. Szafka kuchenna**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafka kuchenna stojąca zlewozmywakowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: 18 mm;- plecy z HDF;-uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm;-z blatem kuchennym o grubości: 36 mm;-szafka na nóżkach metalowych o wysokości: 10 cm, z regulacją wysokości; -w blacie będzie wycinany otwór pod zlewozmywak dostarczony przez Zamawiającego.Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary: szerokość:79-80cm;głębokość:49-50cm;wysokość:85-90cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

 **\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.26 Szafka kuchenna**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafka kuchenna wisząca ;-wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: 18 mm;- powieszona na listwie;- uchwyty metalowe o rozstawie: 128 mm;-boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm, obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm, obrzeża PCV;- półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm, obrzeża PCV;- ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min.18mm.Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary:szerokość:79-80cm;głębokość:35-36cm;wysokość:71-72cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.27. Szafka kuchenna**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Szafka kuchenna wisząca ;-wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: 18 mm;-powieszona na listwie;-boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm;-obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm;-obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min 18mm;obrzeża PCV. - ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości: min.18mm; Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary:szerokość:49-50cmgłębokość:35-36cm;wysokość:71-72cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.28. Biurko na konstrukcji**

LICZBA SZTUK -4

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Biurko na konstrukcji, wykonane z płyty wiórowej laminowanej;- blat o grubości: 25-28 mm.-gładka powierzchnia biurka o klasie higieny E1;-brzegi blatu zabezpieczone okleiną PCV o grubości min. 2mm; - nogi metalowe;-biurko bez półek na klawiaturę. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym.Wymiary:szerokość:99-100cm;głębokość:69-70cm;wysokość:73-74cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.29.Szafa z półkami**

LICZBA SZTUK -3

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa z półkami na dokumenty zamykana na zamek patentowy ;- w środku 4 półki z możliwością regulacji;-blat górny i dolny wykonany z płyty o grubości: 25-28 mm;- pozostałe elementy z płyty o grubości: min. 18 mm;-plecy wykonane z płyty HDF;-szafa na bulwach z regulacją wysokości.Wymiary:szerokość:99-100cm;głębokość:59-60cm;wysokość:199-200cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.30. Półka wisząca**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Półka wisząca regał - blat górny i dolny wykonany z płyty wiórowej o grubości: 25-18 mm;-boki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min 18mm, obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: min 18mm, obrzeża PCV;- półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min 18mm;-obrzeża PCV;-ściana tylna z płyty melaminowej o grubości: min.18mm.Wymiary:szerokość:133-134cm;głębokość:29-30cm;wysokość:33-34cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.31. Szafka na dokumenty**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafka na dokumenty zamykana na zamek patentowy;- w środku 2 półki z możliwością regulacji;-blat górny i dolny wykonany z płyty o grubości: 25-28 mm;- pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości: min.18 mm;- plecy wykonane z płyty HDF;- komoda na bulwach z regulacją wysokości.Kolor i odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary:szerokość:79-80cm;głębokość:49-50cm;wysokość:139-140cm. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.32 Zabudowa meblowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Zabudowa meblowa kuchenna ;- szafki dolne z blatem laminowanym kuchennym;-szafki kuchenne wiszące oraz szafki stojące;-wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości : min. 18mm, pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPL;-powieszona na listwie.;-boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości: min 18mm, pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPL; -obrzeża PCV;- wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości: min 18mm, pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPL-obrzeża PCV;-półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości: min 18mm;pokrytych obustronnie laminatem wielowarstwowym HPLobrzeża PCV. -ściana tylna wykonana z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;-w jednej szafce miejsce na zlewozmywak jednokomorowy;- szafki wiszące o wymiarach:wysokość:59-60cmszerokość:149-150cmgłębokość:39-40cmszafki stojące o wymiarach:wysokość:89-90cm;szerokość:149-150cm;głębokość:59-60cmKolor do uzgodnienia z zamawiającym.Wykonawca przed wykonaniem mebli na wymiar zobowiązany jest do wizji lokalnej i wykonania pomiarów w siedzibie Zamawiającego w lokalizacji Medyków. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.33 Regał otwarty**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Regał otwarty z półkami z możliwością regulacji;- boki, ściana tylna oraz półki wykonane z płyty melaminowej o grubości: min.18mm;- obrzeża PCV;- wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28mm;-obrzeża PCV;- regał na bulwach z możliwością regulacji poziomu.Kolory szarości ; odcień do uzgodnienia z Zamawiającym.Wymiary:szerokość:74-76cm;głębokość:20-22cm;wysokość:198-200cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.34 Szafa ubraniowo -aktowa dwudrzwiowa**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Szafa zamykana na zamek patentowy;-wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;-boki, ściana tylna oraz półki wykonane z płyty melaminowej o grubości min.18mm;-obrzeża PCV;-aluminiowe uchwyty mocowane dwupunktowo;-część ubraniowa z wieszakiem - szerokość: 48-50cm;-nad wieszakiem półka na kapelusz;-część aktowa - szerokość 48-50cm;półki:-przestrzenie między półkami umożliwiają przechowywanie dokumentów biurowych wraz z segregatorami;możliwość regulacji, mocowania 3cm niżej lub wyżej. Szafa na bulwach z regulacją poziomu.Wymiary:szerokość:98cm-100cmgłębokość:62cm-64cmwysokość:198cm-200cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.35 Komoda**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Komoda jednodrzwiowa z czterema szufladami, zamykana na zamek patentowy; w zestawie: komplet 2 kluczy;-szafka zamykana posiada wewnątrz dwie półki;-korpus, blaty półek oraz fronty komody wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18mm;-maksymalne obciążenie półek min.5kg;- uchwyty jedno lub dwupunktowe;-nóżki np. typu „ślizg” zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami.Wymiary:szerokość:78cm-80cmgłębokość:48-50cmwysokość:98cm-100cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**1.36 Półka wisząca**

LICZBA SZTUK -1

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Półka wisząca, do przechowywania książek o poniższym kształcie:- wykonana z płyty MDF laminowanej o klasie higieny E1;- płyta o grubości min.18mm;-wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowej o grubości: 25-28 mm;Kolor: wenge.Wymiary:szerokość:63cm-65cmgłębokość:21-23cmwysokość całkowita:92cm-94cm. |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 2: Szafki kartotekowe, wózek biurowy**

**2.1. Szafki kartotekowe**

LICZBA SZTUK -25

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
|

|  |
| --- |
| Szafki kartotekowe metalowe 5-szufladowe do przechowywania dokumentów A4-(2 rzędy poziomo);-korpus szafek, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej o grubości 1,0mm;-wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy o grubości: 0,8mm malowane farbami proszkowymi;-prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem;- zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad;- do każdego zamka dwa kluczyki;-wytrzymałość szuflady 50kg;-szuflady z miejscem na identyfikator.Kolor szary.Wymiary; zewnętrzne:128,5x61x63cm |

 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**2.2.Wózek biurowy**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Wózek koszowy na kółkach, do przewożenia dokumentów;liczba kół: 4 skrętne, w tym 2 z hamulcem;- liczba poziomów/koszy: 2;- wysokość od gruntu do rączki prowadzącej: min.1000 mm;- wysokość od gruntu do górnej powierzchni kosza: min.710 mm;- długość kosza 610-620 mm;- długość wózka z uchwytem: 720 mm;- głębokość kosza górnego: 295-300 mm;- głębokość kosza dolnego: 129-130 mm;- nośność: min.150 kg;- ciężar wózka: 10-12 kg; - kolor wózka: odcień koloru niebieskiego. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 3: Szafa ubraniowa dwudrzwiowa, nóżki do szaf**

**3.1 Szafa ubraniowa**

LICZBA SZTUK -100

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa ubraniowa metalowa dwu-segmentowa 2 kolumnyx1 drzwiczki w kolumnie, stabilna, zgrzewana konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową w kolorze szarym;-drzwi skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach wyposażone są w wywietrzniki ;-w każdym segmencie znajduje się półka;-szafy zamykane na klucz;-do każdego zamka dwa klucze, ryglowanie 1-punktowe;-w każdej skrytce półka górna;-drążek, 2xhaczyk metalowy na drążku;-2xhaczyk metalowy na ściance;-wentylacja nowoczesna(perforacja). | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**3.2 Nóżki do szaf**

LICZBA SZTUK -100

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Nóżki do szaf socjalnych o wysokości 10cm, zintegrowane(4szt);-dodatkowe stopki poziomujące.;-nóżki do szaf ubraniowych do pozycji nr 2.1 | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

 **ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 4: Krzesła**

**4.1.Krzesło obrotowe**

LICZBA SZTUK -42

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Krzesło obrotowe ergonomiczne ,z regulacją góra / dół;- z podłokietnikami stałymi, nakładki wykonane z poliuretanowego, miękkiego tworzywa;-siedzisko wykonane z wytrzymałej i odpornej na zgniatanie pianki poliuretanowej;-oparcie wyprofilowane wykonane z tworzywa, pokryte pianką poliuretanową;- kółka do nawierzchni twardej;-stelaż z tworzywa w kolorze czarnym, malowany proszkowo na kolor czarny; -tkanina zmywalna . Mechanizm synchroniczny. | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Pakiet 5: Szafa aktowa metalowa**

**5.1.Szafa aktowa metalowa**

LICZBA SZTUK -2

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny  | Spełnia/nie spełnia  |
| Szafa metalowa aktowa;-wykonana z blachy stalowej;-wewnątrz szafy znajdują się 4 półki, regulowane w odstępach co 25mm;-nośność każdej półki min. 50kg;-drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami, wyposażone w dźwigniowy mechanizm; - zamykana na zamek cylindryczny , w zestawie komplet kluczy -2szt;- wymiary:180x92x42cm (+-2cm). | Spełnia/nie spełnia\* |

**\* Właściwe zaznaczyć lub niewłaściwe skreślić**