WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYTRZĄSARKA DO PŁYTEK

Producent …............................... Nazwa i typ …......................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne**  | **Wymagane parametry** | **Oferowane parametry przez Wykonawcę** |
| 1 | Wytrząsarka do płytek jako samodzielne urządzenie | TAK |   |
| 2 | Możliwość rozszerzenia urządzenia o kompatybilny z zaoferowaną wytrząsarką inkubator | TAK |   |
| 3 | Pojemność: 7 pojemników na płytki krwi z aforezy (SDP) lub 15 pojemników na płytki krwi z krwi pełnej (WBD) | TAK |   |
| 4 | Alarm ruchu z regulowanym opóźnieniem i poziomem głośności | TAK |   |
| 5 | Zmienna szybkość wytrząsania w zakresie co najmniej 40-80 cykli/min. | TAK |   |
| 6 | Wysuwane i wentylowane szuflady z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
| 7 | Głośność nie większa niż 43dB | TAK |   |
| 8 | Awaryjne zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę układu do 2 godzin | TAK |  |
| 9 | Aparat fabrycznie nowy – rok prod. 2022r. | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana i elektroniczna) | TAK |  |