**ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY: Zakupu diatermii chirurgicznej.

Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z zamiarem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zakup diatermii chirurgicznej, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu oszacowania wartości zamówienia na ww. usługę.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zapytania jest dostawa diatermii chirurgicznej o następujących parametrach technicznych:

* Diatermia na wózku jezdnym
* Maksymalna moc cięcia i koagulacji min. 350 W
* Wyposażona w dotykowy, kolorowy panel sterowania
* Minimum 18 trybów pracy
* Włącznik nożny podwójny z funkcją przełączania ustawień
* Włącznik nożny pojedynczy funkcją przełączania ustawień
* Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych dł mi. 4m – 2 szt.
* 100szt. jednorazowych elektrod biernych dzielonych
* Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami – 2szt.
* Elektroda szkatułkowa prosta 3x24mm, dł. 45mm – 5 szt.
* Ewakuator dymu
* Nakładka na uchwyt elektrody monopolarnej do odprowadzania dymy – 20 szt.
* uchwyt do odprowadzania dymu, krótki z powlekaną elektrodą szpachlową, kablem przyłączeniowym dł. min. 3m
* przedłużka do nakładek do ewakuatora dymów do głębszych zabiegów – 25 szt.
* instrumentarium:
* pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 0,5mm, cienkie, dł. 23 cm -2szt.
* pinceta bipolarna z kanałem irygacyjnym, bagnetowa, końcówki 1,0 mm, tępe, dł. 23cm – 2szt.
* pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 2mm, tępe dł. 20cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 1mm, tępe dł. 20cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 0,4mm, cienkie, dł. 20cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 1,2mm, tępe dł. 20cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 0,4mm, cienkie dł. 23cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 0,7mm, delikatne dł. 23cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 1,2mm, tępe dł. 23cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 2mm, tępe dł. 25cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki 0,7mm delikatne dł. 25cm o właściwościach nieadhezyjnych
* pinceta bipolarna, bagnetowa końcówki 1mm, tępe dł. 25cm o właściwościach nieadhezyjnych
* elektroda pętlowa, drutowa, prosta ø 12mm, dł. 4cm – 5szt.
* elektroda pętlowa, drutowa, prosta ø 16mm, dł 4cm – 5szt.
* elektroda pętlowa, taśmowa, prosta ø 12mm, dł. 4cm- 5 szt.
* elektroda pętlowa, taśmowa, prosta ø 16mm, dł. 4cm -5 szt.
* bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet dł. min. 4m – 10 szt.
* elektroda kulkowa, zagięta, ø4 mm, dł. 115 mm
* elektroda kulkowa, zagięta, ø 2 mm, dł 115 mm – 2 szt.

W ramach zawartej umowy Wykonawca:

1. Dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi diatermię chirurgiczną.
2. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu obsługi aparatu w stopniu umożliwiającym prawidłową eksploatację urządzenia.
3. Przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej.
4. Zapewni obsługę gwarancyjną trwającą min. 24 miesiące (naprawy oraz przeglądy techniczne w częstotliwości zalecanej przez producenta) zgodnie z poniższymi warunkami:
   * Zamawiający wykona naprawy oraz przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji.
   * W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu danego urządzenia przekroczy 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że aparat:

* jest fabrycznie nowy, kompletny (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania,
* posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne,
* jest wolny od wad,
* nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa   
  z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Zamówienie powinno zostać zrealizowane nie wcześniej niż 04.01.2021 i nie później niż  
15.03.2021r. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT .

1. **Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:**

Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia **06.10.2020** w wersji elektronicznej zgodnie z załączonym do zapytania formularzem cenowym na adres e-mail : **aparatura‑ligota@uck.katowice.pl**

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe

powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Przedmiot** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Vat%** | **Wartość brutto** |
| 1 | Diatermia chirurgiczna | 1 szt. |  |  |  |  |

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy, na wskazany wyżej adres.

**4. Informacje dodatkowe:**

* Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.
* Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych